Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - p -

- p : ahci.h
- p_entry : partition.h
- pad0 : ahci.h
- pad1 : ahci.h
- pad2 : ahci.h
- PANIC_BANNER : homer.h
- PARA78 : rtl8139.h
- PARA7c : rtl8139.h
- parameter_type_t : basic.h
- PARAMS_END : basic.h
- PARAMS_END_VOID : basic.h
- PARAMS_GET_ITEM : basic.h
- PARAMS_START : basic.h
- PARTITION_TABLE_OFFSET : partition.h
- PARTITON_GPT_PROTECTIVE : partition.h
- payload : dns.h , tcp.h
- PCI_BAR0 : pci.h
- PCI_BAR1 : pci.h
- PCI_BAR2 : pci.h
- PCI_BAR3 : pci.h
- PCI_BAR4 : pci.h
- PCI_BAR5 : pci.h
- pci_bar_type() : pci.h
- PCI_BAR_TYPE_IOPORT : pci.h
- PCI_BAR_TYPE_MEMORY : pci.h
- PCI_BIST : pci.h
- pci_bus_master() : pci.h
- PCI_CACHE_LINE_SIZE : pci.h
- PCI_CAPABILITIES : pci.h
- PCI_CAPABILITY_MSI : pci.h
- PCI_CLASS : pci.h
- PCI_COMMAND : pci.h
- PCI_COMMAND_BUS_MASTER : pci.h
- PCI_COMMAND_FAST_BACK_TO_BACK_ENABLE : pci.h
- PCI_COMMAND_INTERRUPT_DISABLE : pci.h
- PCI_COMMAND_IOSPACE : pci.h
- PCI_COMMAND_MEMORY_WRITE_INVALIDATE : pci.h
- PCI_COMMAND_MEMSPACE : pci.h
- PCI_COMMAND_PARITY_ERROR_RESPONSE : pci.h
- PCI_COMMAND_RESERVED_0 : pci.h
- PCI_COMMAND_RESERVED_1 : pci.h
- PCI_COMMAND_SERR_ENABLE : pci.h
- PCI_COMMAND_SPECIAL_CYCLES : pci.h
- PCI_COMMAND_VGA_PALLETE_SNOOP : pci.h
- PCI_CONFIG_ADDRESS : pci.h
- PCI_CONFIG_DATA : pci.h
- PCI_DEVICE_ID : pci.h
- pci_display_device_list() : pci.h
- pci_enable_msi() : pci.h
- PCI_ERR : rtl8139.h
- pci_get_device() : pci.h
- pci_get_device_list() : pci.h
- PCI_HEADER_TYPE : pci.h
- PCI_HEADER_TYPE_BRIDGE : pci.h
- PCI_HEADER_TYPE_CARDBUS : pci.h
- PCI_HEADER_TYPE_DEVICE : pci.h
- pci_interrupt_enable() : pci.h
- PCI_INTERRUPT_LINE : pci.h
- PCI_INTERRUPT_PIN : pci.h
- pci_io_base() : pci.h
- PCI_LATENCY_TIMER : pci.h
- PCI_MAX_LAT : pci.h
- pci_mem_base() : pci.h
- PCI_MIN_GNT : pci.h
- PCI_MSI_64BIT : pci.h
- PCI_MSI_DEASSERT : pci.h
- PCI_MSI_EDGETRIGGER : pci.h
- PCI_MSI_ENABLE : pci.h
- PCI_NONE : pci.h
- pci_not_found() : pci.h
- PCI_PROG_IF : pci.h
- pci_reach_end() : pci.h
- pci_read() : pci.h
- PCI_REVISION_ID : pci.h
- pci_scan_bus() : pci.h
- pci_scan_device() : pci.h
- pci_scan_function() : pci.h
- PCI_SECONDARY_BUS : pci.h
- PCI_STATUS : pci.h
- PCI_STATUS_66MHZ_CAPABLE : pci.h
- PCI_STATUS_CAPABAILITIES_LIST : pci.h
- PCI_STATUS_DETECTED_PARITY_ERROR : pci.h
- PCI_STATUS_DEVSEL_TIMING : pci.h
- PCI_STATUS_FAST_BACK_TO_BACK_CAPABLE : pci.h
- PCI_STATUS_INTERRUPT : pci.h
- PCI_STATUS_MASTER_DATA_PARITY_ERROR : pci.h
- PCI_STATUS_RECEIVED_MASTER_ABORT : pci.h
- PCI_STATUS_RECEIVED_TARGET_ABORT : pci.h
- PCI_STATUS_SIGNALLED_SYSTEM_ERROR : pci.h
- PCI_STATUS_SIGNALLED_TARGET_ABORT : pci.h
- PCI_SUBCLASS : pci.h
- PCI_TYPE_BRIDGE : pci.h
- PCI_TYPE_SATA : pci.h
- PCI_VENDOR_ID : pci.h
- pci_write() : pci.h
- PCS_TIMEOUT : rtl8139.h
- pi : ahci.h
- pic_eoi() : idt.h
- pid_t : taskswitch.h
- pixel_address() : video.h
- PLUS : basic_tokenizer.h
- pmp : ahci.h
- pmport : ahci.h
- POINT : basic_tokenizer.h
- point_statement() : basic.h
- pointer_to_other_sdt : acpi.h
- POP : basic_tokenizer.h
- pop_statement() : basic.h
- ports : ahci.h
- pow() : maths.h
- PR_16 : printf.h
- PR_32 : printf.h
- PR_64 : printf.h
- PR_BUFLEN : printf.h
- PR_CA : printf.h
- PR_FP : printf.h
- PR_LJ : printf.h
- PR_LZ : printf.h
- PR_SG : printf.h
- PR_WS : printf.h
- prdbc : ahci.h
- prdt_entry : ahci.h
- prdtl : ahci.h
- preboot_fail() : kmalloc.h
- PRINT : basic_tokenizer.h
- print_heapinfo() : kmalloc.h
- print_statement() : basic.h
- printable_syntax() : basic.h
- printf() : printf.h
- problem_ptr : icmp.h
- PROC : basic_tokenizer.h
- proc_cur() : taskswitch.h
- PROC_DELET : taskswitch.h
- proc_ended() : taskswitch.h
- proc_find() : taskswitch.h
- proc_id() : taskswitch.h
- PROC_IDLE : taskswitch.h
- proc_idle_timer_t : taskswitch.h
- proc_kill() : taskswitch.h
- proc_kill_id() : taskswitch.h
- proc_load() : taskswitch.h
- proc_loop() : taskswitch.h
- proc_register_idle() : taskswitch.h
- proc_run() : taskswitch.h
- PROC_RUNNING : taskswitch.h
- proc_set_csd() : taskswitch.h
- proc_show_list() : taskswitch.h
- proc_statement() : basic.h
- proc_timer() : taskswitch.h
- proc_total() : taskswitch.h
- proc_wait() : taskswitch.h
- process_state_t : taskswitch.h
- protocol : arp.h , ip.h , tcp.h
- protocol_addr_len : arp.h
- PROTOCOL_ICMP : ip.h
- PROTOCOL_TCP : ip.h
- PROTOCOL_UDP : ip.h
- psfis : ahci.h
- psh : tcp.h
- PUSH : basic_tokenizer.h
- push_statement() : basic.h
- put() : video.h
- putpixel() : video.h
- putstring() : video.h
- PVD_LBA : iso9660.h