Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

### - s -

- sact : ahci.h
- sctl : ahci.h
- sdbfis : ahci.h
- second : fat32.h
- seconds : dhcp.h
- sectorsonmedia : fat32.h
- sectorspercluster : fat32.h
- sectorsperfat : fat32.h
- sectorspertrack : fat32.h
- seq : icmp.h , tcp.h
- serialnumber : fat32.h
- serr : ahci.h
- server_ip : dhcp.h
- server_name : dhcp.h
- sig : ahci.h
- signature : acpi.h , fat32.h , partition.h
- signature1 : fat32.h
- size : fat32.h
- size_of_each_entry : partition.h
- sntf : ahci.h
- special : e1000.h
- src : tcp.h
- src_hardware_addr : arp.h
- src_ip : ip.h
- src_mac_addr : ethernet.h
- src_port : tcp.h , udp.h
- src_protocol_addr : arp.h
- ssts : ahci.h
- stack_size_request : limine-requests.h
- start_lba : partition.h
- startcylsect : partition.h
- starthead : partition.h
- startlba : partition.h
- status : ahci.h , e1000.h
- statush : ahci.h
- statusl : ahci.h
- structsig : fat32.h
- syn : tcp.h
- systemid : fat32.h , partition.h