Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

### - c -

- c : ahci.h
- cap : ahci.h
- cap2 : ahci.h
- ccc_ctl : ahci.h
- ccc_pts : ahci.h
- cfis : ahci.h
- cfl : ahci.h
- checksum : tcp.h , udp.h , icmp.h , fat32.h , e1000.h , acpi.h
- ci : ahci.h
- clb : ahci.h
- clbu : ahci.h
- client_hardware_addr : dhcp.h
- client_ip : dhcp.h
- cmd : ahci.h , e1000.h
- code : icmp.h
- code1 : fat32.h
- code2 : fat32.h
- code3 : fat32.h
- command : ahci.h
- control : ahci.h
- counth : ahci.h
- countl : ahci.h
- crc_32_of_entries : partition.h
- crc_checksum : partition.h
- create_date : fat32.h
- create_time : fat32.h
- create_time_tenths : fat32.h
- creator_id : acpi.h
- creator_revision : acpi.h
- cso : e1000.h
- css : e1000.h
- ctba : ahci.h
- ctbau : ahci.h
- current_console : video.h
- cwr : tcp.h