Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

### - d -

- d : ahci_fis_dma_setup_t , ahci_fis_pio_setup_t
- data : ahci_fis_data_t , ethernet_frame , ip_packet , udp_packet
- data_length_lsb : __attribute__
- data_length_msb : __attribute__
- data_preparer : __attribute__
- day : __attribute__ , datetime_t , fs_directory_entry_t
- dba : ahci_hba_prdt_entry_t
- dbau : ahci_hba_prdt_entry_t
- dbc : ahci_hba_prdt_entry_t
- defs : basic_ctx
- description : netdev_t , pci_subclass
- device : ahci_fis_pio_setup_t , ahci_fis_reg_d2h_t , ahci_fis_reg_h2d_t , fs_directory_entry_t , fs_tree_t , iso9660 , shared_interrupt_t
- device_name : fat32_t , fs_directory_entry_t , fs_tree_t
- device_num : pci_dev_t
- directory : fs_directory_entry_t , process_t
- dirty : console , fs_tree_t
- disk_guid : gpt_header_t
- DMAbufferID : ahci_fis_dma_setup_t
- DMAbufOffset : ahci_fis_dma_setup_t
- dont_fragment : ip_frag
- double_array_variables : basic_ctx
- double_variables : basic_ctx
- drive : ide_device
- drivenumber : parameter_block_t
- dscp : tos_flags
- dsfis : achi_hba_fis_t
- dst : tcp_ip_pseudo_header_t
- dst_hardware_addr : arp_packet
- dst_ip : ip_packet
- dst_mac_addr : ethernet_frame
- dst_port : tcp_segment , udp_packet
- dst_protocol_addr : arp_packet