Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

### - i -

- i : ahci_fis_dev_bits_t , ahci_fis_dma_setup_t , ahci_fis_pio_setup_t , ahci_fis_reg_d2h_t , ahci_hba_prdt_entry_t
- icc : ahci_fis_reg_h2d_t
- id : dns_header , dns_request_t , icmp_echo_packet , icmp_information , icmp_timestamp_packet , ioapic_t , ip_fragmented_packet_parts_t , ip_packet , pci_subclass , proc_id_t
- ie : ahci_hba_port_t
- if_nest_level : basic_ctx
- ihl : ip_packet
- inbuf : fs_handle_t
- inbufpos : fs_handle_t
- inbufsize : fs_handle_t
- increment : devname_prefix_t
- index : mt_rand_t
- info : fat32_t
- int_array_variables : basic_ctx
- int_variables : basic_ctx
- interleave_unit_size : __attribute__
- internalbuffer : console
- interrupt_handler : shared_interrupt_t
- io_base : rtl8139_dev_t
- ip_addr : arp_table_entry_t
- irs : tcp_conn_t
- is : ahci_hba_mem_t , ahci_hba_port_t
- iss : tcp_conn_t
- ist : idt_entry_t
- item_begin : basic_ctx
- itemcount : ub_var_double_array , ub_var_generic_array , ub_var_int_array , ub_var_string_array