Retro Rocket Kernel BASIC-Powered Operating System

### - t -

- tc : ahci_fis_pio_setup_t
- tfd : ahci_hba_port_t
- third : lfn_t
- to : for_state
- tos : ip_packet
- totalsectors : parameter_block_t
- trailsig : fat32_fs_info_t
- TransferCount : ahci_fis_dma_setup_t
- transmit_timestamp : icmp_timestamp_packet
- truncatefile : filesystem_t
- ttl : dns_request_t , ip_packet , resource_record , ResourceRecord
- tx_buffers : rtl8139_dev_t
- tx_cur : rtl8139_dev_t
- type : dns_request_t , ethernet_frame , fs_handle_t , icmp_echo_packet , icmp_information , icmp_packet , icmp_parameter_problem_packet , icmp_redirect_packet , icmp_timestamp_packet , ide_device , resource_record , ResourceRecord , symbol_t , ub_proc_fn_def
- type_attributes : idt_entry_t
- type_guid : gpt_entry_t
- typecode : __attribute__
- tz_offset : __attribute__