### 探测系统物理内存布局

当 ucore
被启动之后，最重要的事情就是知道还有多少内存可用，一般来说，获取内存大小的方法由
BIOS 中断调用和直接探测两种。但BIOS
中断调用方法是一般只能在实模式下完成，而直接探测方法必须在保护模式下完成。通过
BIOS 中断获取内存布局有三种方式，都是基于INT 15h中断，分别为88h e801h
e820h。但是 并非在所有情况下这三种方式都能工作。在 Linux kernel
里，采用的方法是依次尝试这三
种方法。而在本实验中，我们通过e820h中断获取内存信息。因为e820h中断必须在实模式下使用，所以我们在
bootloader 进入保护模式之前调用这个 BIOS 中断，并且把 e820 映
射结构保存在物理地址0x8000处。具体实现详见boot/bootasm.S。有关探测系统物理内存方法和具体实现的
信息参见lab2试验指导的附录A“探测物理内存分布和大小的方法”和附录B“实现物理内存探测”。
