    // TPxx is my new's device
    DefinitionBlock("", "SSDT", 2, "OCLT", "I2C-TPXX", 0)
    {
        External(_SB.PCI0.I2C1, DeviceObj)
        //External(OSYS, FieldUnitObj)
        External(GPDI, FieldUnitObj)
        External(SDM1, FieldUnitObj)
        External(SDS1, FieldUnitObj)
        External(_SB.SRXO, MethodObj)
        External(_SB.SHPO, MethodObj)
        External(_SB.CBID, MethodObj)
        External(_SB.GNUM, MethodObj)
        External(_SB.INUM, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.HIDD, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.TP7D, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.HIDG, IntObj)
        External(_SB.PCI0.TP7G, IntObj)

        Scope (\)
        {
            If (_OSI ("Darwin"))
            {
                SDS1 = 0
            }
        }

        //path:_SB.PCI0.I2C1
        Scope (_SB.PCI0.I2C1)
        {
            Device (TPXX)
            {
                Name (HID2, Zero)
                Name (SBFB, ResourceTemplate ()
                {
                    I2cSerialBusV2 (0x002C, ControllerInitiated, 0x00061A80,
                        AddressingMode7Bit, "\\_SB.PCI0.I2C1",
                        0x00, ResourceConsumer, , Exclusive,
                        )
                })
                Name (SBFI, ResourceTemplate ()
                {
                    Interrupt (ResourceConsumer, Level, ActiveLow, ExclusiveAndWake, ,, _Y2A)
                    {
                        0x00000000,
                    }
                })
                Name (SBFG, ResourceTemplate ()
                {
                    GpioInt (Level, ActiveLow, ExclusiveAndWake, PullDefault, 0x0000,
                        "\\_SB.PCI0.GPI0", 0x00, ResourceConsumer, ,
                        )
                        {   // Pin list
                            0x0000
                        }
                })
                CreateWordField (SBFG, 0x17, INT1)
                CreateDWordField (SBFI, \_SB.PCI0.I2C1.TPXX._Y2A._INT, INT2)  // _INT: Interrupts
                Method (_INI, 0, NotSerialized)  // _INI: Initialize
                {
                    //If (LLess (OSYS, 0x07DC))
                    //{
                    //    SRXO (GPDI, One)
                    //}

                    Store (GNUM (GPDI), INT1)
                    Store (INUM (GPDI), INT2)
                    If (LEqual (SDM1, Zero))
                    {
                        SHPO (GPDI, One)
                    }

                    //If (LEqual (SDS1, 0x07))
                    If (One)
                    {
                        If (LEqual (CBID, 0x07A6))
                        {
                            Store ("DLL07A6", _HID)
                        }

                        If (LEqual (CBID, 0x07A7))
                        {
                            Store ("DLL07A7", _HID)
                        }

                        If (LEqual (CBID, 0x07A8))
                        {
                            Store ("DLL07A8", _HID)
                        }

                        If (LEqual (CBID, 0x07A9))
                        {
                            Store ("DLL07A9", _HID)
                        }

                        If (LEqual (CBID, 0x07D0))
                        {
                            Store ("DLL07D0", _HID)
                        }

                        If (LEqual (CBID, 0x07D1))
                        {
                            Store ("DLL07D1", _HID)
                        }

                        Store (0x20, HID2)
                        //Return (Zero)
                    }
                }

                Name (_HID, "XXXX0000")  // _HID: Hardware ID
                Name (_CID, "PNP0C50")  // _CID: Compatible ID
                Name (_S0W, 0x03)  // _S0W: S0 Device Wake State
                Method (_DSM, 4, Serialized)  // _DSM: Device-Specific Method
                {
                    If (LEqual (Arg0, HIDG))
                    {
                        Return (HIDD (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, HID2))
                    }

                    If (LEqual (Arg0, TP7G))
                    {
                        Return (TP7D (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, SBFB, SBFG))
                    }

                    Return (Buffer (One)
                    {
                         0x00
                    })
                }

                Method (_STA, 0, NotSerialized)
                {
                    If (_OSI ("Darwin"))
                    {
                        Return (0x0F)
                    }
                    Else
                    {
                        Return (Zero)
                    }
                }

                Method (_CRS, 0, NotSerialized)  // _CRS: Current Resource Settings
                {
                    Return (ConcatenateResTemplate (SBFB, SBFG))
                    //Return (ConcatenateResTemplate (SBFB, SBFI))
                }
            }
        }

    }
    //EOF

# results matching ""

# No results matching ""