    // battery
    // In config ACPI, _BIF renamed XBIF
    // Find:     5F 42 49 46
    // Replace:  58 42 49 46
    //
    // In config ACPI, _BST renamed XBST
    // Count:    1
    // Find:     5F 42 53 54
    // Replace:  58 42 53 54
    // Skip:     3
    // TableSignature: 44 53 44 54
    //
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "BAT0", 0)
    {
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0, DeviceObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0, DeviceObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.XBIF, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.XBST, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.BBIF, PkgObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.BBST, PkgObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BSTS, FieldUnitObj)
        //

        Method (B1B2, 2, NotSerialized)
        {
            ShiftLeft (Arg1, 8, Local0)
            Or (Arg0, Local0, Local0)
            Return (Local0)
        }

        Scope(_SB.PCI0.LPCB.EC0)
        {
            OperationRegion (ERM0, EmbeddedControl, Zero, 0xFF)
            Field (ERM0, ByteAcc, Lock, Preserve)
            {
                Offset (0x60),
                GCP0,8,GCP1,8, //DGCP,   16,
                LCP0,8,LCP1,8, //FLCP,   16,
                GVO0,8,GVO1,8, //DGVO,   16,
                BDW0,8,BDW1,8, //BDW,    16,
                BDL0,8,BDL1,8, //BDL,    16,
                BPR0,8,BPR1,8, //BPR,    16,
                BRC0,8,BRC1,8, //BRC,    16,
                BPV0,8,BPV1,8, //BPV,    16
            }
        }

        Scope(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0)
        {
            Method (_BIF, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Sleep (0x0A)
                    BBIF [One] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.GCP0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.GCP1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBIF [0x02] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.LCP0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.LCP1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBIF [0x04] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.GVO0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.GVO1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBIF [0x05] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BDW0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BDW1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBIF [0x06] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BDL0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BDL1)
                    Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.BBIF)
                }
                Else
                {
                    Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.XBIF ())
                }
            }

            Method (_BST, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Sleep (0x0A)
                    BBST [Zero] = \_SB.PCI0.LPCB.EC0.BSTS
                    Sleep (0x0A)
                    BBST [One] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPR0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPR1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBST [0x02] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BRC0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BRC1)
                    Sleep (0x0A)
                    BBST [0x03] = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPV0,\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPV1)
                    Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.BBST)
                }
                Else
                {
                    Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BAT0.XBST ())
                }
            }
        }
    }
    //EOF

# results matching ""

# No results matching ""