    // battery for WTX30,WTX40,X260,X1C2014,X1C2016
    //
    // In config ACPI, _STA to XSTA
    // Count:          1
    // Find:           5F 53 54 41
    // Replace:        58 53 54 41
    // Skip:           12
    // TableSignature: 44 53 44 54
    //
    // battery for WTX50,WTX60,X1C2015
    //
    // In config ACPI, _STA to XSTA
    // Count:          1
    // Find:           5F 53 54 41
    // Replace:        58 53 54 41
    // Skip:           11
    // TableSignature: 44 53 44 54
    //
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "BAT1-off", 0)
    {
        External(_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1, DeviceObj)
        External(_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1.XSTA, MethodObj)

        Scope(\_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1)
        {
            Method(_STA)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Return (0)
                }
                Else
                {
                    Return (\_SB.PCI0.LPC.EC.BAT1.XSTA ())
                }
            }
        }
    }
    // EOF

# results matching ""

# No results matching ""