    // In config ACPI, _Q13 to XQ13(TP-Fn+F4)
    // Find:     5F 51 31 33
    // Replace:  58 51 31 33
    //
    DefinitionBlock("", "SSDT", 2, "OCLT", "FnF4", 0)
    {
        External(_SB.PCI9.FNOK, IntObj)
        External(_SB.PCI9.MODE, IntObj)
        External(_SB.LID, DeviceObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC, DeviceObj)
        External(_SB.PCI0.LPCB.EC.XQ13, MethodObj)

        Scope (_SB.PCI0.LPCB.EC)
        {
            Method (_Q13, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    If (\_SB.PCI9.MODE == 1) //PNP0C0E
                    {
                        \_SB.PCI9.FNOK =1
                        \_SB.PCI0.LPCB.EC.XQ13()
                    }
                    Else //PNP0C0D
                    {
                        If (\_SB.PCI9.FNOK!=1)
                        {
                            \_SB.PCI9.FNOK =1
                        }
                        Else
                        {
                            \_SB.PCI9.FNOK =0
                        }
                        Notify (\_SB.LID, 0x80)
                    }
                }
                Else
                {
                    \_SB.PCI0.LPCB.EC.XQ13()
                }
            }
        }
    }
    //EOF

# results matching ""

# No results matching ""