    //Add MEM2
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "MEM2", 0)
    {
        Device (MEM2)
        {
            Name (_HID, EisaId ("PNP0C01"))
            Name (_UID, 0x02)
            Name (CRS, ResourceTemplate ()
            {
                Memory32Fixed (ReadWrite,
                    0x20000000,         // Address Base
                    0x00200000,         // Address Length
                    )
                Memory32Fixed (ReadWrite,
                    0x40000000,         // Address Base
                    0x00200000,         // Address Length
                    )
            })
            Method (_CRS, 0, NotSerialized)
            {
                Return (CRS)
            }

            Method (_STA, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Return (0x0F)
                }
                Else
                {
                    Return (Zero)
                }
            }
        }
    }

# results matching ""

# No results matching ""