    // TPxx is my new's device
    DefinitionBlock("", "SSDT", 2, "ACDT", "I2C-TPXX", 0)
    {
        External(_SB.PCI0.I2C1, DeviceObj)
        External(_SB.GNUM, MethodObj)
        External(_SB.INUM, MethodObj)
        External(_SB.SHPO, MethodObj)
        External(GPDI, FieldUnitObj)
        External(TPDM, FieldUnitObj)
        External(TPDT, FieldUnitObj)
        External(TPTY, FieldUnitObj)
        External(TPDS, FieldUnitObj)
        External(TPTP, FieldUnitObj)
        External(_SB.PCI0.HIDG, IntObj)
        External(_SB.PCI0.TP7G, IntObj)
        External(_SB.PCI0.HIDD, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.TP7D, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.I2CM, MethodObj)
        External(_SB.PCI0.I2C1.I2CX, IntObj)

        Scope (\)
        {
            If (_OSI ("Darwin"))
            {
                TPDT = 0
            }
        }

        Scope (_SB.PCI0.I2C1)
        {
            Device (TPXX)
            {
                Name (HID2, Zero)
                Name (SBFB, ResourceTemplate ()
                {
                    I2cSerialBusV2 (0x002C, ControllerInitiated, 0x00061A80,
                        AddressingMode7Bit, "\\_SB.PCI0.I2C1",
                        0x00, ResourceConsumer, _Y3B, Exclusive,
                        )
                })
                Name (SBFG, ResourceTemplate ()
                {
                    GpioInt (Level, ActiveLow, ExclusiveAndWake, PullDefault, 0x0000,
                        "\\_SB.PCI0.GPI0", 0x00, ResourceConsumer, ,
                        )
                        {   // Pin list
                            0x0000
                        }
                })
                Name (SBFI, ResourceTemplate ()
                {
                    Interrupt (ResourceConsumer, Level, ActiveLow, ExclusiveAndWake, ,, _Y3C)
                    {
                        0x00000000,
                    }
                })
                CreateWordField (SBFB, \_SB.PCI0.I2C1.TPXX._Y3B._ADR, BADR)
                CreateDWordField (SBFB, \_SB.PCI0.I2C1.TPXX._Y3B._SPE, SPED)
                CreateWordField (SBFG, 0x17, INT1)
                CreateDWordField (SBFI, \_SB.PCI0.I2C1.TPXX._Y3C._INT, INT2)
                Method (_INI, 0, NotSerialized)
                {
                    //If ((OSYS < 0x07DC))
                    //{
                    //    SRXO (GPDI, One)
                    //}

                    INT1 = GNUM (GPDI)
                    INT2 = INUM (GPDI)
                    //If ((TPDM == Zero))
                    //{
                    SHPO (GPDI, One)
                    //}

                    /*
                    If ((TPDT == One))
                    {
                        _HID = "SYNA2393"
                        HID2 = 0x20
                        Return (Zero)
                    }

                    If ((TPDT == 0x02))
                    {
                        _HID = "06CB2846"
                        HID2 = 0x20
                        Return (Zero)
                    }

                    If ((TPDT == 0x06))
                    {
                        _HID = "ALPS0000"
                        HID2 = 0x20
                        BADR = 0x2C
                        Return (Zero)
                    }
                    */

                    //If ((TPDT == 0x05))
                    //{
                        If ((TPTY == One))
                        {
                            //ADBG ("TPTY=1")
                            _HID = "MSFT0001"
                            _SUB = "ELAN0001"
                            BADR = 0x15
                            HID2 = One
                        }

                        If ((TPTY == 0x02))
                        {
                            //ADBG ("TPTY=2")
                            If ((TPTP == 0xCDF4))
                            {
                                _HID = "SYNACDF4"
                            }
                            Else
                            {
                                _HID = "SYNACD3E"
                            }

                            _SUB = "SYNA0001"
                            BADR = 0x2C
                            HID2 = 0x20
                        }

                        If ((TPDS == Zero))
                        {
                            SPED = 0x000186A0
                        }

                        If ((TPDS == One))
                        {
                            SPED = 0x00061A80
                        }

                        If ((TPDS == 0x02))
                        {
                            SPED = 0x000F4240
                        }

                        Return (Zero)
                    //}
                }
                Name (_HID, "XXXX0000")
                Name (_CID, "PNP0C50" )
                Name (_SUB, "XXXX0000")
                Name (_S0W, 0x03)
                Method (_DSM, 4, Serialized)
                {
                    If ((Arg0 == HIDG))
                    {
                        Return (HIDD (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, HID2))
                    }

                    If ((Arg0 == TP7G))
                    {
                        Return (TP7D (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, SBFB, SBFG))
                    }

                    Return (Buffer (One)
                    {
                         0x00
                    })
                }

                Method (_CRS, 0, NotSerialized)
                {
                    //Return (ConcatenateResTemplate (SBFB, SBFG))
                    Return (ConcatenateResTemplate (I2CM (I2CX, BADR, SPED), SBFG))
                }

                Method (_STA, 0, Serialized)
                {
                    If (_OSI ("Darwin"))
                    {
                        Return (0x0F)
                    }
                    Else
                    {
                        Return (Zero)
                    }
                }
            }
        }
    }
    //EOF

# results matching ""

# No results matching ""