    //Fix HPET,RTC,TIMR
    DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "HRTfix", 0)
    {
        External (_SB.PCI0.LPCB, DeviceObj)
        External (_SB.PCI0.LPCB.RTC, DeviceObj)
        External (_SB.PCI0.LPCB.TIMR, DeviceObj)
        External (HPAE, IntObj)
        //External (HPTE, IntObj)

        //disable HPET
        Scope (\)
        {
            If (_OSI ("Darwin"))
            {
                HPAE =0
                //HPTE =0
            }
        }

        //disable RTC
        Scope (_SB.PCI0.LPCB.RTC)
        {
            Method (_STA, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Return (0)
                }
                Else
                {
                    Return (0x0F)
                }
            }
        }

        //disable TIMR
        Scope (_SB.PCI0.LPCB.TIMR)
        {
            Method (_STA, 0, NotSerialized)
            {
                If (_OSI ("Darwin"))
                {
                    Return (0)
                }
                Else
                {
                    Return (0x0F)
                }
            }
        }

        Scope (_SB.PCI0.LPCB)
        {
            //Fake HPE0
            Device (HPE0)
            {
                Name (_HID, EisaId ("PNP0103"))
                Name (_UID, Zero)
                Name (BUF0, ResourceTemplate ()
                {
                    IRQNoFlags() { 0, 8 }
                    Memory32Fixed (ReadWrite,
                        0xFED00000,
                        0x00000400,
                        )
                })
                Method (_STA, 0, NotSerialized)
                {
                    If (_OSI ("Darwin"))
                    {
                        Return (0x0F)
                    }
                    Else
                    {
                        Return (0)
                    }
                }
                Method (_CRS, 0, Serialized)
                {
                    Return (BUF0)
                }
            }

            //Fake RTC0
            Device (RTC0)
            {
                Name (_HID, EisaId ("PNP0B00"))
                Name (_CRS, ResourceTemplate ()
                {
                    IO (Decode16,
                        0x0070,
                        0x0070,
                        0x01,
                        0x02,
                        //0x08
                        )
                })
                Method (_STA, 0, NotSerialized)
                {
                    If (_OSI ("Darwin"))
                    {
                        Return (0x0F)
                    }
                    Else
                    {
                        Return (0)
                    }
                }
            }

            //Fake TIM0
            Device (TIM0)
            {
                Name (_HID, EisaId ("PNP0100"))
                Name (_CRS, ResourceTemplate ()
                {
                    IO (Decode16,
                        0x0040,
                        0x0040,
                        0x01,
                        0x04,
                        )
                    IO (Decode16,
                        0x0050,
                        0x0050,
                        0x10,
                        0x04,
                        )
                })
                Method (_STA, 0, NotSerialized)
                {
                    If (_OSI ("Darwin"))
                    {
                        Return (0x0F)
                    }
                    Else
                    {
                        Return (0)
                    }
                }
            }
        }
    }

# results matching ""

# No results matching ""