设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

服务热线

13888888888 陈经理

你的位置：首页 > 信息动态 > 技术信息
信息动态

- 技术信息
- 新闻资讯

联系我们

东莞经历五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-88888888

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：3888888

邮件：388888@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多
更多

### 滑模烟囱新建高空施工

2014-1-14 11:15:48 点击：
滑模烟囱新建高空施工作业方案
(1)始滑
平台组装好后，试压过程中没有出现异常情况下，可将支承杆全部插入到支承面，将支承杆与环筋点焊，以确保支承杆刚度，将调径丝杠顶紧。开始浇筑混凝土，第一次浇筑的砼量较大，高度为80cm高左右，宜分层浇捣，每次25cm左右，设专人指挥，浇东方高空；悦华高空；中国高空；江苏高空；广东高空好一圈以后，再循环浇捣砼。当下层砼达到1--3kg／cm2。高空强度后，即提升l～2个行程，再循环浇捣砼。继续浇至模板顶部，当砼循环浇捣至模板顶部时，即可进入正常滑升阶段：
始滑阶段应根据水泥品种、标号、初凝、终凝时间确定初次提升时间高空，可根据制作一块试块，分析模板内砼强度发展情况。在第一小行程之后，应对平台、模板上挂勾，作一次检查，紧固体应逐个收紧，初次滑升速度不宣过快：
（2）正常滑升阶段
①正常滑升阶段砼浇捣每次为：20～25cm，提升间隔时间最好为60～80min，以保证模板内2／3砼为塑性。
②根据施工变量表，调整各个阶段的变量。
（1）正常滑升时丝杆调节程序
①变径
根据一个大行程的高度(20㎝)确定一个行程后丝杠顶紧的圈数。顶推时应注意高空：调径丝杠应在直径方向对称时顶推，以防出现平台扭转。顶紧的程序如下：第一步：向上提升20cm的高度。第二步：松开活动围圈与固定围圈搭头处的旋转扣件，第三步：将丝杆向内进行顶推。顶推时应注意顶推方向在整个园周上对称进行收分，如果收分方向为一个点的连续收分，平台极易产生扭转现象。因此，必须要重视收分的方向性。如果在收分过程中发现丝杆顶推力不能满足收分力度要求，可以用大锤各内进行打击后，再将丝杆进行收紧，直至达到要求。第四步：将围圈的扣件全部进行收紧。第五步：收紧手拉葫芦。收紧后即可进入正常的砼施工与高空钢筋施工阶段。
②变壁厚：
当模板上口滑至需变壁厚的位置时，此时将模板上围圈顶紧丝杠(内侧)向结构推进(此时必须是模板上口内有一段待浇捣高度)，推进幅度是上口模板之间的间距要达到砼设计厚度，此时下口模板可能要出现缝隙，顶推模板下丝杠，直至模板下口贴住出模砼表面东方高空；悦华高空；中国高空；江苏高空；广东高空即可。壁厚的变化不要在一次调整中全部进行调整到位，这样会使出模的表面出现明显的接搓痕迹，调整时可以将整个的变化量布的1～1.5m的高度上进行，这样进行施工一方面可以使调整的工作量大为减少，另一面，对于出模的砼表面质量也有一个缓慢变化的过程。
③变坡度；
在滑升过程中，如发现个别支承杆倾斜度不对，可调节千斤项底座上的垫高空片。模板坡度的调整可以用提升架上的内、外丝杠来调整挑梁的伸出长度，进而收改变模板的坡度。
(4)出模混凝土表面，均需作瓦工修饰，当滑升高变超过2m高度时，需搭设内外吊御手架。吊脚手作为瓦工的操作平台，应确保安全，做好安全措施：如：满兜安全网，内侧的吊平台在架体的外侧需增加一块木板。瓦工站在吊脚手上对出模的砼表面作原浆抹光，若出现蜂窝、麻面及裂缝时，应立即将松动的砼凿除，用高标号的砂浆压实，若出现坍塌，较大的拉裂时，应立即停滑、支模、补实砼。
(5)正常滑升阶段的控制测量：
① 以外模板为基准，测量滑丹结构的直径大小，确保不失园。
② 每次变壁厚均需测量模扳上口的开挡尺寸是否达截面尺寸。
③ 中心偏移可由筒体下方的激光经纬仪测出或用吊锤测出（每个大行程测一次）。
④ 提升架水平标高，每班测量一次。
⑤ 扭转由筒体处的激光经纬仪测出（每大行程测一次）：
⑥ 正常滑升阶段操作程序：
松开吊笼的导索……提升平台……纠扭、调中……收紧导索……调径、模板变坡与变壁厚……安装预埋件…安装直爬梯………绑扎钢筋……浇筑砼……抽取模板……割除多余的围圈…割除多余的幅射梁及移动斜拉杆…移动下弦拉杆
(7)停滑：
如施工中遇到特殊情况，如：大风、暴雨等必须暂停施工时，应作停滑处理，步骤如下：
①将砼打满、交圈。
②将需要调整的变量调整好。
③每隔lh提升一次，连续提升6h，直至最上层砼与模板无粘连。
④再次滑升时，应将砼表面凿毛处理，其他形式参照本工程施工缝处理方法，接缝处上层砼应将石子减半浇捣一层后进入正常滑升。
(8)吊中及纠偏：
一般来说对于单体筒形结构，最容易发生的偏差是中心偏移与 平台结构扭转，尤其是平台扭转对整个平台的受力状态有较大的危 害，必须及时加以调整，结构的中心调整与扭转调整的具体方法如 下：
①筒体中心测量可用一激光经纬仪测量，在未滑升之前首先在 平台与结构底板上定出一致的中心，作为基准测量点，在中心偏移不大的情况下，每两个大行程测量一次中心偏移情况，中心偏移较大则应增加测量频率。
②发现中心偏移，应及时纠偏，纠偏方法：高空平台倾斜法。
③每个班还要测量一次千斤顶水平偏差。
④）出现扭转，可运用双千斤顶的反力，加以纠正。
（9）活动模板在收分模板内满一个模板宽度时应抽去一块，围圈作为消耗材料，在要重叠时需割去。
（10）直径方向每向内收进1.0-1.2米应将幅射梁割除多余部分，即将幅射梁每收进1.0-1.2米，割除1.0-1.2米，同时应将斜拉杆向内进行移位。下弦拉杆因收分的不断变化，因此也应相应地向内进行移位。

- 上一篇：高空建筑资质等级 2014/1/14
- 下一篇：上海外墙粉刷涂料施工公司说明 2014/1/14