网站首页 - 设为首页 - 网站地图

服务热线

13712345020 林先生

你的位置：首页 > 公司产品 > 无铅烙铁头
公司产品

- 无铅烙铁头
- 恒温烙铁咀
- 恒温电焊台
- 烙铁发热芯
- 恒温发热芯
- 焊接及配件
- 电子工具
- 其他产品

联系我们

东莞三藏五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-81012255

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：397363868

邮件：397363868@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多

### 40W无铅烙铁头

2013-11-27 13:51:00 浏览：

- 品牌 自产
- 型号 40W

产品介绍

产品名称：无铅外热式40 W电烙铁头/恒温长寿命外热烙铁尖 烙铁头厂家

30W、40W、60W、80W、100W无铅外热式150W 电烙铁头/恒温长寿命外热烙铁尖，格润烙铁头厂家专业制造！14年来，格润烙铁头制造商一直致力于为电子焊接提供最优质、寿命最长的无铅外热式电烙铁头，同时大量现货批发30W-BB、40W-BB和60W-BB恒温长寿命烙铁尖，所有外热电烙铁头产品整体无铅，通过SGS认证。

无铅外热式60W电烙铁头/恒温长寿命外热烙铁尖基本参数：

是否提供加工定制： | 是 | 型号： | 40W | 规格： | 10支装
品牌： | 本公司 | 适用范围： | 无铅焊接 | 材质： | 紫铜
类型： | 无铅烙铁头 | 输入电压： | 110V~220 | 温度调节范围： | 240~480

恒温长寿命外热烙铁尖氧化变黑的原因：

在无铅焊接中烙铁尖氧化是一件比较让人心烦的事情,但又有很多用户不知道到底是什么原因而引发的电烙铁头氧化。为此格润烙铁头厂整理出通常为什么发生烙铁头氧化的原因有那些,供大家参考！

1.焊接时电烙铁温度过高，容易引起烙铁头快速氧化
2.焊接完以后没有及时给烙铁头上锡
3.烙铁头本身的质量因素
4.使用的助焊剂是高腐蚀性的，从而引起烙铁头快速氧化;
5.如果让烙铁咀长时间暴露于高温状态，很容易产生锡和铁的金属间化合物，而且烙铁头氧化迅速。在电烙铁不使用超过十分钟，请及时关闭电源。

向您承诺：采购我们任何一款烙铁头产品，如因质量问题，经确认，包退货以免除您的后顾之忧！烙铁头产品，我们根据客户需求，配有不同品质，型号齐全，如有需要，可联系我们的在线客服，或拨打我们24 小时免费热线：13712345020 林先生

更多产品
人体静电测试仪498
907手柄电烙铁936焊台配
936焊台电路板、恒温焊台线
936烙铁手柄,HAKKO白