设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

服务热线

13888888888 陈经理

你的位置：首页 > 信息动态 > 技术信息
信息动态

- 技术信息
- 新闻资讯

联系我们

东莞经历五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-88888888

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：3888888

邮件：388888@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多
更多

### 上海外墙粉刷涂料施工公司说明

2014-1-14 11:15:05 点击：
上海外墙粉刷涂料施工公司说明：外墙粉刷刷油漆涂料方案外墙粉刷粉刷 1、外墙粉刷粉刷施工工序：基层处理－>做水平垂直灰饼、冲筋－>隔夜浇水湿润－>粉底糙－>水泥砂浆粉面、拉毛。
2、粉底糙前所有填充墙与梁底、柱边等部位应钉钢丝网，以防粉刷后在梁底及柱边产生裂缝并引起渗水现象。
3、为防止外墙粉刷面粉刷的壳裂现象出现，当外墙粉刷粉刷基层刮糙后，必须待底糙干燥后进行面层的粉刷，一般间隔7～10天，具体干燥间隔时间根据当地气候情况确定。上海外墙粉刷涂料，上海外墙粉刷刷油漆,上海外墙粉刷涂料施工公司说明：外墙粉刷刷油漆涂料方案外墙粉刷粉刷,钢结构防腐，上海外墙粉刷刷涂料，外墙粉刷粉刷方案
4、对外墙粉刷粉刷的窗台角及外墙粉刷阳角，均采用拉井字型通线控制。室内平顶、地坪阴角弹线加以控制。
5、外墙粉刷粉刷时各大角应在大面积粉刷时做好护角线，并且在墙面垂直偏差较大部位预先用水泥砂浆打底糙，梁、柱砼表面处先用水泥砂子胶水浆刷毛打底糙。
6、底糙面洒水后，从上而下用刮尺刮平表面,烟囱新建，再用木抹子打平搓毛，适时用木抹子拉出纹路，使接头平服、纹路色泽一致，刮糙做好后，弹出垂直及水平分格线,外墙粉刷粉刷，保证外墙粉刷窗框上下对齐，水平一致，并用水泥砂浆粘贴分格支条，抹面层灰时，先将砂浆抹平支条面，用刮尺沿支条面推拉，找平后再用木抹子拍打压光,上海外墙粉刷涂料施工公司说明：外墙粉刷刷油漆涂料方案外墙粉刷粉刷，并用毛刷蘸水将面层带出小麻面拉毛，掌握好收水程度，控制砂浆稠不宜过大，防止面层裂缝，外墙粉刷抹灰层完成后，应及时清理落下的砂浆，并应喷水养护3～4天。

- 上一篇：滑模烟囱新建高空施工 2014/1/14
- 下一篇：烟囱倒模施工技术 水泥烟囱新建 2014/1/14