网站首页 - 设为首页 - 网站地图

服务热线

13712345020 林先生

你的位置：首页 > 公司产品 > 其他产品
公司产品

- 无铅烙铁头
- 恒温烙铁咀
- 恒温电焊台
- 烙铁发热芯
- 恒温发热芯
- 焊接及配件
- 电子工具
- 其他产品

联系我们

东莞三藏五金电子工具制品厂

地址：东莞横沥镇半仙山管理区

电话：86-0769-81012255

传真：不 提 供 广 告 太 多

QQ：：397363868

邮件：397363868@qq.com

网站：http://www.ziliw.com

网站：http://www.huyuw.com

网站：http://www.lk668.com

更多

### 人体静电测试仪498

2014-1-6 8:54:26 浏览：

- 品牌 HAKKO日本白光
- 型号 498

产品介绍

产品编号： | N201210311048-18
产品名称： | 498手腕带检测仪
产品规格： | HAKKO-498
生 产 商： | 日本白光

产 品 详 细 介 绍

提醒：该款测试仪，可以测试有线手环，也可以测试无线手环，性价比高，欢迎选购！
功能：对于静电手腕带的功能, 498能迅速简便检查下列各项:
1.静电手腕带与接地线的连接
2.静电手腕带与皮肤之间的接触阻抗
3.与静电接板,垫子等接地工具的连接

特点:
可在任何地点迅速容易检验各种接地系统。消除因静电而导致产品的损坏,确保每位雇员安全。本测试器应用广泛,可接上所有符合ESD标准的有线手腕带,其接口为香蕉插孔。很多手腕带可很好配合使用、有接点紧密、接触电阻小、连接性好、寿命长、有良好抗氧化性能的优点。
主要技术指标:
型号 498
电源供应 9V 乾电池
接地线 2.5m
测试阻抗 LED 指示灯 风鸣器
类型 静电环测试仪
产品名称 手腕带测试仪 品牌 HAKKO
498 产品认证 符合标准
用途范围 手腕带，接地线
尺寸：80（W）*40（H）*117（D）mm
Decay Test Results(测试结果):
测试标准: LED指示标准电阻
偏低(红) R＜800KΩ
正常(绿) 800KΩ＜R＜9MΩ
偏高(红) R＞9MΩ
1. 本质安全防爆型, 防爆标志:ExiaⅡCT6。
2. 非接触式测量。输入阻抗＞1016Ω.输入电容＜1PF。
3. 测量范围: ±100V ～ ±50KV。(测量范围可以扩展)。
4. 测量误差: ＜ ± 10 %。
5. 显示: 3 1/2位液晶显示,极性显示。
超量程显示, 电池欠压显示。
6. 有读数保持功能。
7. 使用环境: 温度 0℃～40 ℃,相对湿度小于 80%。
8. 电源:6F22型 9V积层电池一节, 功耗小于 15mW。一节电池一般可使用一年。
9. 仪表尺寸及质量: 120mm×70mm×32 mm , 约 0.2kg。
1. 本测试器为专用手腕带,脚筋带测试器,主要用于测试手腕带和脚筋带好坏。
2. 性能稳定,受环境工作温度宽,可适合多种工作环境使用,所选用电路布局合理,电路稳定,受外界干扰小,调节方便,对本产品。
3. 测试器外接端口接手腕带香焦插,手腕环与金属按扣接触紧密,按压按扣.当外线环路因各因素上升到10MQ以上或小于800KQ时,测试器监测电路将自动发出声光警报,提醒用户注意(手腕带损坏)。
4. 本测试器有灵敏度,独立调节端口,出厂前已调节好,请勿私自改变其应用范围,如自行调节出现问题不承担其造成的损失,特殊要求,请联系供应商。
5. 测试器外接直流9V电池。本测试器允许范围800K≤R≤10MK5%有特殊规格将另行通知。
6. 本测试器应用广泛,可接上所有符合ESD标准的有线手腕带,其接口为香蕉插孔。
操作电压: 9V 低阻警告: < 800K ohms
高阻警告: > 10M ohms
操作温度 : 0 - 40摄氏度
操作说明：
1. 在测试仪后的电池盒内放入9V电池。
2. 插入香蕉夹以便测试仪连接到地线夹。
3. 戴上手挽带，须紧贴着手腕。
4. 把地线接到手挽带上。
5. 按下仪器正面的测试钮。
可看到发光二极管显示灯 亮和听到声音讯号
1. 若绿色“GOOD”灯亮，则接地系统系统安全。
2. 若红色“LOW”灯亮，需检查手挽带与地线的电阻，当小于800千欧，这样会对人体安全有影响。
3. 若红色“HIGH”灯亮，请检查手挽带是否在手腕上戴紧，再检查手挽带与地线的导线是否断裂。
实时测试仪手腕带的工作状态
二.使用状态
1. 正常工作状态:红`绿报警指示灯不亮,报警声不响。
2. 检测仪与人体接触不良:红色报警灯亮,发出报警声。
3. 与地线接触不良:绿色报警灯亮,发出报警声。
4. 当检测仪与人体接触不良,同时与地线也接触不良时,红`绿报警灯亮发出报。
HAKKO498测试PVC有绳手环操作如下：
1. 按住中间金属按钮，若498手环测试仪正常，则“HIGH”红灯亮而且不响。
2. 接入静电手环，按住中间金属按钮，若静电手环性能良好，则中间“GOOD”绿灯亮而且会响。
HAKKO498测试PVC无绳手环操作如下：
1. 按住中间金属按钮，若498手环测试仪正常，则“HIGH”红灯亮而且不响。
2. 用HAKKO498手环测试仪自带连接线，一头夹住手环，一头插入测试仪。
3. 接入静电手环，按住中间金属按钮，若静电手环性能良好，则中间“GOOD”绿灯亮而且会响。

更多产品
907手柄电烙铁936焊台配
936焊台电路板、恒温焊台线
936烙铁手柄,HAKKO白
高温海绵,电烙铁清洁海绵,烙