----------------------------
title : SUB (Intel x86/64 assembly instruction)
cat_title : SUB
ref_title : SUB
published : 2020-09-01
path : /X86-64 명령어 레퍼런스/S
publish_date: 2020-09-01
----------------------------


#@ SUB

**Subtract**

```lec-info
아래 표를 해석하는 방법은 [x86-64 명령어 레퍼런스 읽는 법](/316) 글을 참조하시기 바랍니다.
```

|**Opcode**|**Instruction**|**Op/ **\newline{}**En**|**64-Bit **\newline{}**Mode**|**Compat/**\newline{}**Leg Mode**|**Description**|
|----------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
|2C ib|`SUB` AL \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |I|Valid |Valid|Subtract imm8 from AL.|
|2D iw|`SUB` AX \tooltip{imm16}{2 바이트 짜리 명시적 데이터. -32,768 부터 32,767 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid |Valid|Subtract imm16 from AX.|
|2D id|`SUB` EAX \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid |Valid|Subtract imm32 from EAX.|
|REX.W + 2D id|`SUB` RAX \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid |N.E.|Subtract imm32 sign-extended to 64-bits from RAX.|
|80 /5 ib|`SUB` \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract imm8 from r/m8.|
|REX + 80 /5 ib|`SUB` r/m8\htmlonly{*} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |N.E.|Subtract imm8 from r/m8.|
|81 /5 iw|`SUB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm16}{2 바이트 짜리 명시적 데이터. -32,768 부터 32,767 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid |Valid|Subtract imm16 from r/m16.|
|81 /5 id|`SUB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid |Valid|Subtract imm32 from r/m32.|
|REX.W + 81 /5 id|`SUB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid |N.E.|Subtract imm32 sign-extended to 64-bits from r/m64.|
|83 /5 ib|`SUB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract sign-extended imm8 from r/m16.|
|83 /5 ib|`SUB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract sign-extended imm8 from r/m32.|
|REX.W + 83 /5 ib|`SUB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |N.E.|Subtract sign-extended imm8 from r/m64.|
|28 /r|`SUB` \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{r8}{1 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH, BPL, SPL, DIL, SIL). 64 비트 모드에 경우 추가적으로 R8L 부터 R16L 까지 가능} |MR|Valid |Valid|Subtract r8 from r/m8.|
|REX + 28 /r|`SUB` r/m8\htmlonly{*} r8\htmlonly{*} |MR|Valid |N.E.|Subtract r8 from r/m8.|
|29 /r|`SUB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{r16}{2 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8 부터 R15 까지 가능.} |MR|Valid |Valid|Subtract r16 from r/m16.|
|29 /r|`SUB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{r32}{4 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8D 부터 R15D 까지 가능.} |MR|Valid |Valid|Subtract r32 from r/m32.|
|REX.W + 29 /r|`SUB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{r64}{8 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, R8–R15). 이들은 64비트 모드에서만 사용 가능하다.} |MR|Valid |N.E.|Subtract r64 from r/m64.|
|2A /r|`SUB` \tooltip{r8}{1 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH, BPL, SPL, DIL, SIL). 64 비트 모드에 경우 추가적으로 R8L 부터 R16L 까지 가능} \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } |RM|Valid |Valid|Subtract r/m8 from r8.|
|REX + 2A /r|`SUB` r8\htmlonly{*} r/m8\htmlonly{*} |RM|Valid |N.E.|Subtract r/m8 from r8.|
|2B /r|`SUB` \tooltip{r16}{2 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8 부터 R15 까지 가능.} \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } |RM|Valid |Valid|Subtract r/m16 from r16.|
|2B /r|`SUB` \tooltip{r32}{4 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8D 부터 R15D 까지 가능.} \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} |RM|Valid |Valid|Subtract r/m32 from r32.|
|REX.W + 2B /r|`SUB` \tooltip{r64}{8 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, R8–R15). 이들은 64비트 모드에서만 사용 가능하다.} \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} |RM|Valid |N.E.|Subtract r/m64 from r64.|

```note
\htmlonly{*} In 64-bit mode, r/m8 can not be encoded to access the following byte registers if a REX prefix is used: AH, BH, CH, DH.
```
### Instruction Operand Encoding


|Op/En|Operand 1|Operand 2|Operand 3|Operand 4|
|-----|---------|---------|---------|---------|
|I|AL/AX/EAX/RAX|imm8/26/32|NA|NA|
|MI|ModRM:r/m (r, w)|imm8/26/32|NA|NA|
|MR|ModRM:r/m (r, w)|ModRM:reg (r)|NA|NA|
|RM|ModRM:reg (r, w)|ModRM:r/m (r)|NA|NA|
### Description


Subtracts the second operand (source operand) from the first operand (destination operand) and stores the result in the destination operand. The destination operand can be a register or a memory location; the source operand can be an immediate, register, or memory location. (However, two memory operands cannot be used in one instruction.) When an immediate value is used as an operand, it is sign-extended to the length of the destination operand format.



The `SUB` instruction performs integer subtraction. It evaluates the result for both signed and unsigned integer operands and sets the OF and CF flags to indicate an overflow in the signed or unsigned result, respectively. The SF flag indicates the sign of the signed result.

In 64-bit mode, the instruction's default operation size is 32 bits. Using a REX prefix in the form of REX.R permits access to additional registers (R8-R15). Using a REX prefix in the form of REX.W promotes operation to 64 bits. See the summary chart at the beginning of this section for encoding data and limits.

This instruction can be used with a `LOCK` prefix to allow the instruction to be executed atomically.


### Operation

```info-verb
DEST <- (DEST - SRC);
```
### Flags Affected


The OF, SF, ZF, AF, PF, and CF flags are set according to the result.


### Protected Mode Exceptions

#### #GP(0)
* If the destination is located in a non-writable segment.
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.
* If the DS, ES, FS, or GS register contains a NULL segment selector.

#### #SS(0)
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made while the current privilege level is 3.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Real-Address Mode Exceptions

#### #GP
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.

#### #SS
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Virtual-8086 Mode Exceptions

#### #GP(0)
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.

#### #SS(0)
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Compatibility Mode Exceptions



Same exceptions as in protected mode.


### 64-Bit Mode Exceptions

#### #SS(0)
* If a memory address referencing the SS segment is in a non-canonical form.

#### #GP(0)
* If the memory address is in a non-canonical form.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made while the current privilege level is 3.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.
