----------------------------
title : ANDPD (Intel x86/64 assembly instruction)
cat_title : ANDPD
ref_title : ANDPD
published : 2020-09-01
path : /X86-64 명령어 레퍼런스/A
publish_date: 2020-09-01
----------------------------


#@ ANDPD

**Bitwise Logical AND of Packed Double Precision Floating-Point Values**

```lec-info
아래 표를 해석하는 방법은 [x86-64 명령어 레퍼런스 읽는 법](/316) 글을 참조하시기 바랍니다.
```

|**Opcode/**\newline{}**Instruction**|**Op / **\newline{}**En**|**64/32 **\newline{}**bit Mode **\newline{}**Support**|**CPUID **\newline{}**Feature **\newline{}**Flag**|**Description**|
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|`66 0F 54 /r`\newline{}`ANDPD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2/m128}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 128 비트 메모리 데이터.} |RM|V/V|SSE2|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in xmm1 and xmm2/mem. |
|`VEX.NDS.128.66.0F 54 /r`\newline{}VANDPD \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm3/m128}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 128 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|AVX|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in xmm2 and xmm3/mem. |
|`VEX.NDS.256.66.0F 54 /r`\newline{}VANDPD \tooltip{ymm1}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{ymm2}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{ymm3/m256}{YMM 레지스터나 256 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|AVX|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in ymm2 and ymm3/mem.|
|`EVEX.NDS.128.66.0F.W1 54 /r`\newline{}VANDPD \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m128/m64bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512DQ|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in xmm2 and xmm3/m128/m64bcst subject to writemask k1.|
|`EVEX.NDS.256.66.0F.W1 54 /r`\newline{}VANDPD \tooltip{ymm1}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{ymm2}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} ymm3/m256/m64bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512DQ|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in ymm2 and ymm3/m256/m64bcst subject to writemask k1.|
|`EVEX.NDS.512.66.0F.W1 54 /r`\newline{}VANDPD zmm1 \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} zmm2 \tooltip{zmm3/m512/m64bcst}{ZMM 레지스터나 512 비트 메모리 데이터나, 64 비트 메모리 주소값에 불러온 벡터 데이터.} |FV|V/V|AVX512DQ|Return the bitwise logical AND of packed double-precision floating-point values in zmm2 and zmm3/m512/m64bcst subject to writemask k1.|
### Instruction Operand Encoding


|Op/En|Operand 1|Operand 2|Operand 3|Operand 4|
|-----|---------|---------|---------|---------|
|RM|ModRM:reg (r, w)|ModRM:r/m (r)|NA|NA|
|RVM|ModRM:reg (w)|VEX.vvvv|ModRM:r/m (r)|NA|
|FV|ModRM:reg (w)|EVEX.vvvv|ModRM:r/m (r)|NA|
### Description


Performs a bitwise logical `AND` of the two, four or eight packed double-precision floating-point values from the first source operand and the second source operand, and stores the result in the destination operand.

EVEX encoded versions: The first source operand is a ZMM/YMM/XMM register. The second source operand can be a ZMM/YMM/XMM register, a 512/256/128-bit memory location, or a 512/256/128-bit vector broadcasted from a 64-bit memory location. The destination operand is a ZMM/YMM/XMM register conditionally updated with writemask k1.

VEX.256 encoded version: The first source operand is a YMM register. The second source operand is a YMM register or a 256-bit memory location. The destination operand is a YMM register. The upper bits (MAX\esc{_}VL-1:256) of the corresponding ZMM register destination are zeroed.

VEX.128 encoded version: The first source operand is an XMM register. The second source operand is an XMM register or 128-bit memory location. The destination operand is an XMM register. The upper bits (MAX\esc{_}VL-1:128) of the corresponding ZMM register destination are zeroed.

128-bit Legacy SSE version: The second source can be an XMM register or an 128-bit memory location. The desti-nation is not distinct from the first source XMM register and the upper bits (MAX\esc{_}VL-1:128) of the corresponding register destination are unmodified.


### Operation
#### VANDPD (EVEX encoded versions) 
```info-verb
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
FOR j <-  0 TO KL-1
    i <-  j * 64
    IF k1[j] OR *no writemask*
          THEN
                IF (EVEX.b == 1) AND (SRC2 *is memory*)
                      THEN
                            DEST[i+63:i] <-  SRC1[i+63:i] BITWISE AND SRC2[63:0]
                      ELSE 
                            DEST[i+63:i] <-  SRC1[i+63:i] BITWISE AND SRC2[i+63:i]
                FI;
          ELSE 
                IF *merging-masking* ; merging-masking
                      THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
                      ELSE  ; zeroing-masking
                            DEST[i+63:i] = 0
                FI;
    FI;
ENDFOR
DEST[MAX_VL-1:VL] <-  0
```
#### VANDPD (VEX.256 encoded version)
```info-verb
DEST[63:0] <-  SRC1[63:0] BITWISE AND SRC2[63:0]
DEST[127:64] <-  SRC1[127:64] BITWISE AND SRC2[127:64]
DEST[191:128] <-  SRC1[191:128] BITWISE AND SRC2[191:128]
DEST[255:192] <-  SRC1[255:192] BITWISE AND SRC2[255:192]
DEST[MAX_VL-1:256] <-  0
```
#### VANDPD (VEX.128 encoded version)
```info-verb
DEST[63:0] <-  SRC1[63:0] BITWISE AND SRC2[63:0]
DEST[127:64] <-  SRC1[127:64] BITWISE AND SRC2[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <-  0
```
#### ANDPD (128-bit Legacy SSE version)
```info-verb
DEST[63:0] <-  DEST[63:0] BITWISE AND SRC[63:0]
DEST[127:64] <-  DEST[127:64] BITWISE AND SRC[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] (Unmodified)
```

### Intel C/C++ Compiler Intrinsic Equivalent

```cpp
VANDPD __m512d _mm512_and_pd (__m512d a, __m512d b);
VANDPD __m512d _mm512_mask_and_pd (__m512d s, __mmask8 k, __m512d a, __m512d b);
VANDPD __m512d _mm512_maskz_and_pd (__mmask8 k, __m512d a, __m512d b);
VANDPD __m256d _mm256_mask_and_pd (__m256d s, __mmask8 k, __m256d a, __m256d b);
VANDPD __m256d _mm256_maskz_and_pd (__mmask8 k, __m256d a, __m256d b);
VANDPD __m128d _mm_mask_and_pd (__m128d s, __mmask8 k, __m128d a, __m128d b);
VANDPD __m128d _mm_maskz_and_pd (__mmask8 k, __m128d a, __m128d b);
VANDPD __m256d _mm256_and_pd (__m256d a, __m256d b);
ANDPD __m128d _mm_and_pd (__m128d a, __m128d b);
```
### SIMD Floating-Point Exceptions


None

### Other Exceptions


VEX-encoded instruction, see Exceptions Type 4.

EVEX-encoded instruction, see Exceptions Type E4.

