----------------------------
title : SBB (Intel x86/64 assembly instruction)
cat_title : SBB
ref_title : SBB
published : 2020-09-01
path : /X86-64 명령어 레퍼런스/S
publish_date: 2020-09-01
----------------------------


#@ SBB

**Integer Subtraction with Borrow**

```lec-info
아래 표를 해석하는 방법은 [x86-64 명령어 레퍼런스 읽는 법](/316) 글을 참조하시기 바랍니다.
```

|**Opcode**|**Instruction**|**Op/ **\newline{}**En**|**64-Bit **\newline{}**Mode**|**Compat/**\newline{}**Leg Mode**|**Description**|
|----------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
|1C ib|`SBB` AL \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |I|Valid |Valid|Subtract with borrow imm8 from AL.|
|1D iw|`SBB` AX \tooltip{imm16}{2 바이트 짜리 명시적 데이터. -32,768 부터 32,767 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid |Valid|Subtract with borrow imm16 from AX.|
|1D id|`SBB` EAX \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid |Valid|Subtract with borrow imm32 from EAX.|
|REX.W + 1D id|`SBB` RAX \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |I|Valid|N.E.|Subtract with borrow sign-extended imm.32 to 64-bits from RAX.|
|80 /3 ib|`SBB` \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract with borrow imm8 from r/m8.|
|REX + 80 /3 ib|`SBB` r/m8\htmlonly{*} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid|N.E.|Subtract with borrow imm8 from r/m8.|
|81 /3 iw|`SBB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm16}{2 바이트 짜리 명시적 데이터. -32,768 부터 32,767 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid |Valid|Subtract with borrow imm16 from r/m16.|
|81 /3 id|`SBB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid |Valid|Subtract with borrow imm32 from r/m32.|
|REX.W + 81 /3 id|`SBB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm32}{4 바이트 짜리 명시적 데이터. -2,147,483,648 부터 2,147,483,647 까지의 정수를 표현한다. } |MI|Valid|N.E.|Subtract with borrow sign-extended imm32 to 64-bits from r/m64.|
|83 /3 ib|`SBB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract with borrow sign-extended imm8 from r/m16.|
|83 /3 ib|`SBB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid |Valid|Subtract with borrow sign-extended imm8 from r/m32.|
|REX.W + 83 /3 ib|`SBB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{imm8}{1 바이트 짜리 명시적 데이터 (immediate value). imm8 의 경우 부호 있는 정수를 의미하며, -128 부터 127 까지의 값을 표현할 수 있다. 참고로 만일 imm8 이 1 바이트 보다 큰 피연산자를 가지는 명령어와 사용될 경우, 명시적 데이터는 부호를 유지한채 해당 크기로 확장이 된다. (쉽게 말해 0b11000000 은 0b11111111 11000000 로 확장되며 0b00110000 은 0b00000000 00110000 으로 확장된다.)} |MI|Valid|N.E.|Subtract with borrow sign-extended imm8 from r/m64.|
|18 /r|`SBB` \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{r8}{1 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH, BPL, SPL, DIL, SIL). 64 비트 모드에 경우 추가적으로 R8L 부터 R16L 까지 가능} |MR|Valid |Valid|Subtract with borrow r8 from r/m8.|
|REX + 18 /r|`SBB` r/m8\htmlonly{*} \tooltip{r8}{1 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH, BPL, SPL, DIL, SIL). 64 비트 모드에 경우 추가적으로 R8L 부터 R16L 까지 가능} |MR|Valid|N.E.|Subtract with borrow r8 from r/m8.|
|19 /r|`SBB` \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } \tooltip{r16}{2 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8 부터 R15 까지 가능.} |MR|Valid |Valid|Subtract with borrow r16 from r/m16.|
|19 /r|`SBB` \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{r32}{4 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8D 부터 R15D 까지 가능.} |MR|Valid |Valid|Subtract with borrow r32 from r/m32.|
|REX.W + 19 /r|`SBB` \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} \tooltip{r64}{8 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, R8–R15). 이들은 64비트 모드에서만 사용 가능하다.} |MR|Valid|N.E.|Subtract with borrow r64 from r/m64.|
|1A /r|`SBB` \tooltip{r8}{1 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AL, CL, DL, BL, AH, CH, DH, BH, BPL, SPL, DIL, SIL). 64 비트 모드에 경우 추가적으로 R8L 부터 R16L 까지 가능} \tooltip{r/m8}{1 바이트 짜리 피연산자로, 1 바이트 범용 레지스터나 (r8 의 레지스터들), 1 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } |RM|Valid |Valid|Subtract with borrow r/m8 from r8.|
|REX + 1A /r|`SBB` r8\htmlonly{*} r/m8\htmlonly{*} |RM|Valid|N.E.|Subtract with borrow r/m8 from r8.|
|1B /r|`SBB` \tooltip{r16}{2 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8 부터 R15 까지 가능.} \tooltip{r/m16}{2 바이트 짜리 피연산자로, 2 바이트 범용 레지스터나 (r16 의 레지스터들), 2 바이트 메모리 데이터를 의미한다. } |RM|Valid |Valid|Subtract with borrow r/m16 from r16.|
|1B /r|`SBB` \tooltip{r32}{4 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI). 64 비트 모드의 경우 추가적으로 R8D 부터 R15D 까지 가능.} \tooltip{r/m32}{4 바이트 짜리 피연산자로, 4 바이트 범용 레지스터나 (r32 의 레지스터들), 4 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} |RM|Valid |Valid|Subtract with borrow r/m32 from r32.|
|REX.W + 1B /r|`SBB` \tooltip{r64}{8 바이트 짜리 범용 레지스터를 의미 (RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, R8–R15). 이들은 64비트 모드에서만 사용 가능하다.} \tooltip{r/m64}{8 바이트 짜리 피연산자로, 8 바이트 범용 레지스터나 (r64 의 레지스터들), 8 바이트 메모리 데이터를 의미한다.} |RM|Valid |N.E.|Subtract with borrow r/m64 from r64.|

```note
\htmlonly{*}  In 64-bit mode, r/m8 can not be encoded to access the following byte registers if a REX prefix is used: AH, BH, CH, DH.
```
### Instruction Operand Encoding


|Op/En|Operand 1|Operand 2|Operand 3|Operand 4|
|-----|---------|---------|---------|---------|
|I|AL/AX/EAX/RAX|imm8/16/32|NA|NA|
|MI|ModRM:r/m (w)|imm8/16/32|NA|NA|
|MR|ModRM:r/m (w)|ModRM:reg (r)|NA|NA|
|RM|ModRM:reg (w)|ModRM:r/m (r)|NA|NA|
### Description


Adds the source operand (second operand) and the carry (CF) flag, and subtracts the result from the destination operand (first operand). The result of the subtraction is stored in the destination operand. The destination operand can be a register or a memory location; the source operand can be an immediate, a register, or a memory location. (However, two memory operands cannot be used in one instruction.) The state of the CF flag represents a borrow from a previous subtraction.

When an immediate value is used as an operand, it is sign-extended to the length of the destination operand format.

The `SBB` instruction does not distinguish between signed or unsigned operands. Instead, the processor evaluates the result for both data types and sets the OF and CF flags to indicate a borrow in the signed or unsigned result, respectively. The SF flag indicates the sign of the signed result.

The `SBB` instruction is usually executed as part of a multibyte or multiword subtraction in which a `SUB` instruction is followed by a `SBB` instruction.

This instruction can be used with a `LOCK` prefix to allow the instruction to be executed atomically.

In 64-bit mode, the instruction's default operation size is 32 bits. Using a REX prefix in the form of REX.R permits access to additional registers (R8-R15). Using a REX prefix in the form of REX.W promotes operation to 64 bits. See the summary chart at the beginning of this section for encoding data and limits.


### Operation

```info-verb
DEST <- (DEST - (SRC + CF));
```

### Intel C/C++ Compiler Intrinsic Equivalent

```cpp
SBB: extern unsigned char _subborrow_u8(unsigned char c_in, unsigned char src1, unsigned char src2, unsigned char *diff_out);
SBB: extern unsigned char _subborrow_u16(unsigned char c_in, unsigned short src1, unsigned short src2, unsigned short *diff_out);
SBB: extern unsigned char _subborrow_u32(unsigned char c_in, unsigned int src1, unsigned char int, unsigned int *diff_out);
SBB: extern unsigned char _subborrow_u64(unsigned char c_in, unsigned __int64 src1, unsigned __int64 src2, unsigned __int64 *diff_out);
```
### Flags Affected


The OF, SF, ZF, AF, PF, and CF flags are set according to the result.


### Protected Mode Exceptions

#### #GP(0)
* If the destination is located in a non-writable segment.
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.
* If the DS, ES, FS, or GS register contains a NULL segment selector.

#### #SS(0)
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made while the current privilege level is 3.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Real-Address Mode Exceptions

#### #GP
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.

#### #SS
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Virtual-8086 Mode Exceptions

#### #GP(0)
* If a memory operand effective address is outside the CS, DS, ES, FS, or GS segment limit.

#### #SS(0)
* If a memory operand effective address is outside the SS segment limit.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.

### Compatibility Mode Exceptions



Same exceptions as in protected mode.


### 64-Bit Mode Exceptions

#### #SS(0)
* If a memory address referencing the SS segment is in a non-canonical form.

#### #GP(0)
* If the memory address is in a non-canonical form.

#### #PF(fault-code)
* If a page fault occurs.

#### #AC(0)
* If alignment checking is enabled and an unaligned memory reference is made while the current privilege level is 3.

#### #UD
* If the LOCK prefix is used but the destination is not a memory operand.
