----------------------------
title : VFMSUB132SD, VFMSUB213SD, VFMSUB231SDs (Intel x86/64 assembly instruction)
cat_title : VFMSUB132SD, VFMSUB213SD, VFMSUB231SD
ref_title : VFMSUB132SD, VFMSUB213SD, VFMSUB231SD
published : 2020-09-01
path : /X86-64 명령어 레퍼런스/V
publish_date: 2020-09-01
----------------------------


#@ VFMSUB132SD, VFMSUB213SD, VFMSUB231SD

**Fused Multiply-Subtract of Scalar Double-Precision Floating-Point Values**

```lec-info
아래 표를 해석하는 방법은 [x86-64 명령어 레퍼런스 읽는 법](/316) 글을 참조하시기 바랍니다.
```

|**Opcode/**\newline{}**Instruction**|**Op / **\newline{}**En**|**64/32 **\newline{}**bit Mode **\newline{}**Support**|**CPUID **\newline{}**Feature **\newline{}**Flag**|**Description**|
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|`VEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 9B /r `\newline{}`VFMSUB132SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm3/m64}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 64 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|FMA|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm1 and xmm3/m64, subtract xmm2 and put result in xmm1.|
|`VEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 AB /r `\newline{}`VFMSUB213SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm3/m64}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 64 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|FMA|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm1 and xmm2, subtract xmm3/m64 and put result in xmm1.|
|`VEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 BB /r `\newline{}`VFMSUB231SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm3/m64}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 64 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|FMA|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm2 and xmm3/m64, subtract xmm1 and put result in xmm1.|
|`EVEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 9B /r`\newline{}`VFMSUB132SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m64{er} |T1S|V/V|AVX512F|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm1 and xmm3/m64, subtract xmm2 and put result in xmm1.|
|`EVEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 AB /r`\newline{}`VFMSUB213SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m64{er} |T1S|V/V|AVX512F|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm1 and xmm2, subtract xmm3/m64 and put result in xmm1.|
|`EVEX.DDS.LIG.66.0F38.W1 BB /r `\newline{}`VFMSUB231SD` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m64{er} |T1S|V/V|AVX512F|Multiply scalar double-precision floating-point value from xmm2 and xmm3/m64, subtract xmm1 and put result in xmm1.|
### Instruction Operand Encoding


|Op/En|Operand 1|Operand 2|Operand 3|Operand 4|
|-----|---------|---------|---------|---------|
|RVM|ModRM:reg (r, w)|VEX.vvvv (r)|ModRM:r/m (r)|NA|
|T1S|ModRM:reg (r, w)|EVEX.vvvv (r)|ModRM:r/m (r)|NA|
### Description


Performs a SIMD multiply-subtract computation on the low packed double-precision floating-point values using three source operands and writes the multiply-subtract result in the destination operand. The destination operand is also the first source operand. The second operand must be a XMM register. The third source operand can be a XMM register or a 64-bit memory location. 

VFMSUB132SD: Multiplies the low packed double-precision floating-point value from the first source operand to the low packed double-precision floating-point value in the third source operand. From the infinite precision inter-mediate result, subtracts the low packed double-precision floating-point values in the second source operand, performs rounding and stores the resulting packed double-precision floating-point value to the destination operand (first source operand).

VFMSUB213SD: Multiplies the low packed double-precision floating-point value from the second source operand to the low packed double-precision floating-point value in the first source operand. From the infinite precision inter-mediate result, subtracts the low packed double-precision floating-point value in the third source operand, performs rounding and stores the resulting packed double-precision floating-point value to the destination operand (first source operand).

VFMSUB231SD: Multiplies the low packed double-precision floating-point value from the second source to the low packed double-precision floating-point value in the third source operand. From the infinite precision intermediate result, subtracts the low packed double-precision floating-point value in the first source operand, performs rounding and stores the resulting packed double-precision floating-point value to the destination operand (first source operand).

VEX.128 and EVEX encoded version: The destination operand (also first source operand) is encoded in reg\esc{_}field. The second source operand is encoded in VEX.vvvv/EVEX.vvvv. The third source operand is encoded in rm\esc{_}field. Bits 127:64 of the destination are unchanged. Bits MAXVL-1:128 of the destination register are zeroed.



EVEX encoded version: The low quadword element of the destination is updated according to the writemask.

Compiler tools may optionally support a complementary mnemonic for each instruction mnemonic listed in the opcode/instruction column of the summary table. The behavior of the complementary mnemonic in situations involving NANs are governed by the definition of the instruction mnemonic defined in the opcode/instruction column.


### Operation
#### VFMSUB132SD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version)
```info-verb
IF (EVEX.b = 1) and SRC3 *is a register*
    THEN
          SET_RM(EVEX.RC);
    ELSE 
          SET_RM(MXCSR.RM);
FI;
IF k1[0] or *no writemask*
    THEN DEST[63:0] <-  RoundFPControl(DEST[63:0]*SRC3[63:0] - SRC2[63:0])
    ELSE 
          IF *merging-masking* ; merging-masking
                THEN *DEST[63:0] remains unchanged*
                ELSE  ; zeroing-masking
                      THEN DEST[63:0] <-  0
          FI;
FI;
DEST[127:64] <-  DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <-  0
```
#### VFMSUB213SD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version)
```info-verb
IF (EVEX.b = 1) and SRC3 *is a register*
    THEN
          SET_RM(EVEX.RC);
    ELSE 
          SET_RM(MXCSR.RM);
FI;
IF k1[0] or *no writemask*
    THEN DEST[63:0] <-  RoundFPControl(SRC2[63:0]*DEST[63:0] - SRC3[63:0])
    ELSE 
          IF *merging-masking* ; merging-masking
                THEN *DEST[63:0] remains unchanged*
                ELSE  ; zeroing-masking
                      THEN DEST[63:0] <-  0
          FI;
FI;
DEST[127:64] <-  DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <-  0
```
#### VFMSUB231SD DEST, SRC2, SRC3 (EVEX encoded version)
```info-verb
IF (EVEX.b = 1) and SRC3 *is a register*
    THEN
          SET_RM(EVEX.RC);
    ELSE 
          SET_RM(MXCSR.RM);
FI;
IF k1[0] or *no writemask*
    THEN DEST[63:0] <-  RoundFPControl(SRC2[63:0]*SRC3[63:0] - DEST[63:0])
    ELSE 
          IF *merging-masking* ; merging-masking
                THEN *DEST[63:0] remains unchanged*
                ELSE  ; zeroing-masking
                      THEN DEST[63:0] <-  0
          FI;
FI;
DEST[127:64] <-  DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <-  0
```
#### VFMSUB132SD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
```info-verb
DEST[63:0] <- RoundFPControl_MXCSR(DEST[63:0]*SRC3[63:0] - SRC2[63:0])
DEST[127:64] <- DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <- 0
```
#### VFMSUB213SD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
```info-verb
DEST[63:0] <- RoundFPControl_MXCSR(SRC2[63:0]*DEST[63:0] - SRC3[63:0])
DEST[127:64] <- DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <- 0
```
#### VFMSUB231SD DEST, SRC2, SRC3 (VEX encoded version)
```info-verb
DEST[63:0] <- RoundFPControl_MXCSR(SRC2[63:0]*SRC3[63:0] - DEST[63:0])
DEST[127:64] <- DEST[127:64]
DEST[MAX_VL-1:128] <- 0
```

### Intel C/C++ Compiler Intrinsic Equivalent

```cpp
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_fmsub_round_sd(__m128d a, __m128d b, __m128d c, int r);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_mask_fmsub_sd(__m128d a, __mmask8 k, __m128d b, __m128d c);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_maskz_fmsub_sd(__mmask8 k, __m128d a, __m128d b, __m128d c);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_mask3_fmsub_sd(__m128d a, __m128d b, __m128d c, __mmask8 k);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_mask_fmsub_round_sd(__m128d a, __mmask8 k, __m128d b, __m128d c, int r);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_maskz_fmsub_round_sd(__mmask8 k, __m128d a, __m128d b, __m128d c, int r);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_mask3_fmsub_round_sd(__m128d a, __m128d b, __m128d c, __mmask8 k, int r);
VFMSUBxxxSD __m128d _mm_fmsub_sd (__m128d a, __m128d b, __m128d c);
```
### SIMD Floating-Point Exceptions


Overflow, Underflow, Invalid, Precision, Denormal

### Other Exceptions


VEX-encoded instructions, see Exceptions Type 3.

EVEX-encoded instructions, see Exceptions Type E3.

