----------------------------
title : PAND (Intel x86/64 assembly instruction)
cat_title : PAND
ref_title : PAND
published : 2020-09-01
path : /X86-64 명령어 레퍼런스/P
publish_date: 2020-09-01
----------------------------


#@ PAND

**Logical AND**

```lec-info
아래 표를 해석하는 방법은 [x86-64 명령어 레퍼런스 읽는 법](/316) 글을 참조하시기 바랍니다.
```

|**Opcode/**\newline{}**Instruction**|**Op/ **\newline{}**En**|**64/32 bit **\newline{}**Mode **\newline{}**Support**|**CPUID **\newline{}**Feature Flag**|**Description**|
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|`0F DB /r\footnote{1}`\newline{}`PAND` \tooltip{mm}{64 비트 MMX 레지스터로 MM0 부터 MM7 까지 가능하다. } \tooltip{mm/m64}{MMX 레지스터 혹은 64 비트 메모리 데이터.} |RM|V/V |MMX|Bitwise AND mm/m64 and mm.|
|`66 0F DB /r`\newline{}`PAND` \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2/m128}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 128 비트 메모리 데이터.} |RM|V/V|SSE2|Bitwise AND of xmm2/m128 and xmm1.|
|`VEX.NDS.128.66.0F.WIG DB /r`\newline{}VPAND \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{xmm3/m128}{128 비트 XMM 레지스터 혹은 128 비트 메모리 데이터.} |RVM|V/V|AVX|Bitwise AND of xmm3/m128 and xmm.|
|`VEX.NDS.256.66.0F.WIG DB /r`\newline{}VPAND \tooltip{ymm1}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{ymm2}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} ymm3/.m256 |RVM|V/V|AVX2|Bitwise AND of ymm2, and ymm3/m256 and store result in ymm1.|
|`EVEX.NDS.128.66.0F.W0 DB /r`\newline{}VPANDD \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m128/m32bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512F|Bitwise AND of packed doubleword integers in xmm2 and xmm3/m128/m32bcst and store result in xmm1 using writemask k1. |
|`EVEX.NDS.256.66.0F.W0 DB /r`\newline{}VPANDD \tooltip{ymm1}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{ymm2}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} ymm3/m256/m32bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512F|Bitwise AND of packed doubleword integers in ymm2 and ymm3/m256/m32bcst and store result in ymm1 using writemask k1. |
|`EVEX.NDS.512.66.0F.W0 DB /r`\newline{}VPANDD zmm1 \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} zmm2 \tooltip{zmm3/m512/m32bcst}{ZMM 레지스터나 512 비트 메모리 데이터나, 32 비트 메모리 주소값에 불러온 벡터 데이터.} |FV|V/V|AVX512F|Bitwise AND of packed doubleword integers in zmm2 and zmm3/m512/m32bcst and store result in zmm1 using writemask k1. |
|`EVEX.NDS.128.66.0F.W1 DB /r`\newline{}VPANDQ \tooltip{xmm1}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{xmm2}{128 비트 XMM 레지스터로 XMM0 부터 XMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 XMM8 부터 XMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} xmm3/m128/m64bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512F|Bitwise AND of packed quadword integers in xmm2 and xmm3/m128/m64bcst and store result in xmm1 using writemask k1. |
|`EVEX.NDS.256.66.0F.W1 DB /r`\newline{}VPANDQ \tooltip{ymm1}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} \tooltip{ymm2}{256 비트 YMM 레지스터로 YMM0 부터 YMM7 까지 있다. 64 비트 모드에서는 YMM8 부터 YMM15 까지 추가적으로 사용할 수 있다.} ymm3/m256/m64bcst |FV|V/V|AVX512VL\newline{}AVX512F|Bitwise AND of packed quadword integers in ymm2 and ymm3/m256/m64bcst and store result in ymm1 using writemask k1. |
|`EVEX.NDS.512.66.0F.W1 DB /r`\newline{}VPANDQ zmm1 \tooltip{\{k1\}\{z\}}{쓰기 마스크 (write mask) 레지스터로 64 비트 k 레지스터로 k1 부터 k7 까지 사용 가능하다. 쓰기 마스크는 오직 EVEX 접두사가 있을 경우에만 사용 가능하다. 마스크 방식으로 마스크 되지 않는 부분의 값을 유지하는 병합 마스크 (merge mask) 가 있고, 해당 부분을 아예 0 으로 지워버리는 zeroing mask 방식이 있다. 어떤 식으로 마스크를 할 지는 EVEX.z 필드의 비트값에 따라 달라진다.} zmm2 \tooltip{zmm3/m512/m64bcst}{ZMM 레지스터나 512 비트 메모리 데이터나, 64 비트 메모리 주소값에 불러온 벡터 데이터.} |FV|V/V|AVX512F|Bitwise AND of packed quadword integers in zmm2 and zmm3/m512/m64bcst and store result in zmm1 using writemask k1. |

```note
1. See note in Section 2.4, "AVX and SSE Instruction Exception Specification" in the Intel(R) 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 2A and Section 22.25.3, "Exception Conditions of Legacy SIMD Instructions Operating on MMX Registers" in the Intel(R) 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3A
```
### Instruction Operand Encoding


|Op/En|Operand 1|Operand 2|Operand 3|Operand 4|
|-----|---------|---------|---------|---------|
|RM|ModRM:reg (r, w)|ModRM:r/m (r)|NA|NA|
|RVM|ModRM:reg (w)|VEX.vvvv (r)|ModRM:r/m (r)|NA|
|FV|ModRM:reg (w)|EVEX.vvvv (r)|ModRM:r/m (r)|NA|
### Description


Performs a bitwise logical `AND` operation on the first source operand and second source operand and stores the result in the destination operand. Each bit of the result is set to 1 if the corresponding bits of the first and second operands are 1, otherwise it is set to 0.

In 64-bit mode and not encoded with VEX/EVEX, using a REX prefix in the form of REX.R permits this instruction to access additional registers (XMM8-XMM15).



Legacy SSE instructions: The source operand can be an MMX technology register or a 64-bit memory location. The destination operand can be an MMX technology register.

128-bit Legacy SSE version: The first source operand is an XMM register. The second operand can be an XMM register or an 128-bit memory location. The destination is not distinct from the first source XMM register and the upper bits (MAX\esc{_}VL-1:128) of the corresponding ZMM register destination are unmodified.

EVEX encoded versions: The first source operand is a ZMM/YMM/XMM register. The second source operand can be a ZMM/YMM/XMM register, a 512/256/128-bit memory location or a 512/256/128-bit vector broadcasted from a 32/64-bit memory location. The destination operand is a ZMM/YMM/XMM register conditionally updated with writemask k1 at 32/64-bit granularity.

VEX.256 encoded versions: The first source operand is a YMM register. The second source operand is a YMM register or a 256-bit memory location. The destination operand is a YMM register. The upper bits (MAX\esc{_}VL-1:256) of the corresponding ZMM register destination are zeroed.

VEX.128 encoded versions: The first source operand is an XMM register. The second source operand is an XMM register or 128-bit memory location. The destination operand is an XMM register. The upper bits (MAX\esc{_}VL-1:128) of the corresponding ZMM register destination are zeroed.


### Operation
#### PAND (64-bit operand)
```info-verb
DEST <-  DEST AND SRC
```
#### PAND (128-bit Legacy SSE version)
```info-verb
DEST <-  DEST AND SRC
DEST[VLMAX-1:128] (Unmodified)
```
#### VPAND (VEX.128 encoded version)
```info-verb
DEST <-  SRC1 AND SRC2
DEST[VLMAX-1:128] <-  0
```
#### VPAND (VEX.256 encoded instruction)
```info-verb
DEST[255:0] <-  (SRC1[255:0] AND SRC2[255:0])
DEST[VLMAX-1:256] <-  0
```
#### VPANDD (EVEX encoded versions) 
```info-verb
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j <-  0 TO KL-1
    i <-  j * 32
    IF k1[j] OR *no writemask*
          THEN 
                IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)
                      THEN DEST[i+31:i] <-  SRC1[i+31:i] BITWISE AND SRC2[31:0]
                      ELSE DEST[i+31:i] <-  SRC1[i+31:i] BITWISE AND SRC2[i+31:i]
                FI;
          ELSE 
                IF *merging-masking* ; merging-masking
                      THEN *DEST[i+31:i] remains unchanged*
                      ELSE  ; zeroing-masking
                            DEST[i+31:i] <-  0
                FI
    FI;
ENDFOR
DEST[MAX_VL-1:VL] <-  0
```
#### VPANDQ (EVEX encoded versions) 
```info-verb
(KL, VL) = (2, 128), (4, 256), (8, 512)
FOR j <-  0 TO KL-1
    i <-  j * 64
    IF k1[j] OR *no writemask*
          THEN 
                IF (EVEX.b = 1) AND (SRC2 *is memory*)
                      THEN DEST[i+63:i] <-  SRC1[i+63:i] BITWISE AND SRC2[63:0]
                      ELSE DEST[i+63:i] <-  SRC1[i+63:i] BITWISE AND SRC2[i+63:i]
                FI;
          ELSE 
                IF *merging-masking* ; merging-masking
                      THEN *DEST[i+63:i] remains unchanged*
                      ELSE  ; zeroing-masking
                            DEST[i+63:i] <-  0
                FI
    FI;
ENDFOR
DEST[MAX_VL-1:VL] <-  0
```

### Intel C/C++ Compiler Intrinsic Equivalents

```cpp
VPANDD __m512i _mm512_and_epi32( __m512i a, __m512i b);
VPANDD __m512i _mm512_mask_and_epi32(__m512i s, __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPANDD __m512i _mm512_maskz_and_epi32( __mmask16 k, __m512i a, __m512i b);
VPANDQ __m512i _mm512_and_epi64( __m512i a, __m512i b);
VPANDQ __m512i _mm512_mask_and_epi64(__m512i s, __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPANDQ __m512i _mm512_maskz_and_epi64( __mmask8 k, __m512i a, __m512i b);
VPANDND __m256i _mm256_mask_and_epi32(__m256i s, __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPANDND __m256i _mm256_maskz_and_epi32( __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPANDND __m128i _mm_mask_and_epi32(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPANDND __m128i _mm_maskz_and_epi32( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPANDNQ __m256i _mm256_mask_and_epi64(__m256i s, __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPANDNQ __m256i _mm256_maskz_and_epi64( __mmask8 k, __m256i a, __m256i b);
VPANDNQ __m128i _mm_mask_and_epi64(__m128i s, __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
VPANDNQ __m128i _mm_maskz_and_epi64( __mmask8 k, __m128i a, __m128i b);
PAND:  __m64 _mm_and_si64 (__m64 m1, __m64 m2)
(V)PAND:__m128i _mm_and_si128 ( __m128i a, __m128i b)
VPAND: __m256i _mm256_and_si256 ( __m256i a, __m256i b)
```
### Flags Affected


None.

### Numeric Exceptions


None.

### Other Exceptions


Non-EVEX-encoded instruction, see Exceptions Type 4.

EVEX-encoded instruction, see Exceptions Type E4.

