| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - o -

- ODCx : P33C_GPIO_INSTANCE_s
- ODCx0 : ODCx_s
- ODCx1 : ODCx_s
- ODCx10 : ODCx_s
- ODCx11 : ODCx_s
- ODCx12 : ODCx_s
- ODCx13 : ODCx_s
- ODCx14 : ODCx_s
- ODCx15 : ODCx_s
- ODCx2 : ODCx_s
- ODCx3 : ODCx_s
- ODCx4 : ODCx_s
- ODCx5 : ODCx_s
- ODCx6 : ODCx_s
- ODCx7 : ODCx_s
- ODCx8 : ODCx_s
- ODCx9 : ODCx_s
- Offset : APPTASK_EXECUTION_s
- offset : BOOST_ADC_INPUT_SCALING_s
- Offset : NPNZ_PORT_s
- on : DEBUGGING_LED_STATUS_s
- op_mode : TASK_INFO_s
- opstate_id : BOOST_STATE_ID_s
- OpStateOpCodes : BOOST_CONVERTER_CONSTANTS_s
- OpStateReturnValues : BOOST_CONVERTER_CONSTANTS_s
- OSCFAIL : TRAP_FLAGS_s
- OSWEN : P33C_OSC_CONFIG_s
- OVAERR : TRAP_FLAGS_s
- OVBERR : TRAP_FLAGS_s