| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - d -

- DacModuleCtrl1L : P33C_DAC_MODULE_s
- DacModuleCtrl2H : P33C_DAC_MODULE_s
- DacModuleCtrl2L : P33C_DAC_MODULE_s
- DACxCONH : P33C_DAC_INSTANCE_s
- DACxCONL : P33C_DAC_INSTANCE_s
- DACxDATH : P33C_DAC_INSTANCE_s
- DACxDATL : P33C_DAC_INSTANCE_s
- DADDR : P33C_DMA_INSTANCE_s
- data : BOOST_CONVERTER_s
- data_size : UART_DATA_BUFFER_s
- DataProviders : NPNZ16b_s
- DBUF : P33C_DMA_MODULE_s
- DC : P33C_PWM_GENERATOR_s
- dead_time_falling : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- dead_time_rising : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- debounce_delay : PUSH_BUTTON_OBJECT_s
- differential_input : BOOST_ADC_INPUT_SETTINGS_s
- disable : OS_TASKMGR_STATUS_s
- Dispose : APPTASK_TASKLINK_s
- DIV0ERR : TRAP_FLAGS_s
- dma : UART_INTERFACE_CHANNEL_s
- DmaBuf : P33C_DMA_MODULE_s
- DMACERR : TRAP_FLAGS_s
- DMACHx : P33C_DMA_INSTANCE_s
- DMACNTx : P33C_DMA_INSTANCE_s
- DmaCon : P33C_DMA_MODULE_s
- DMADSTx : P33C_DMA_INSTANCE_s
- DmaH : P33C_DMA_MODULE_s
- DMAINTx : P33C_DMA_INSTANCE_s
- DmaL : P33C_DMA_MODULE_s
- DMASRCx : P33C_DMA_INSTANCE_s
- DOOVR : TRAP_FLAGS_s
- DOZE : CLKDIV_s
- DOZEN : CLKDIV_s
- duty_ratio_init : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- duty_ratio_max : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- duty_ratio_min : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s