| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - _ -

- __pad0__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , P33C_PWM_MODULE_s , P33C_UART_INSTANCE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad10__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad11__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s
- __pad12__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s
- __pad13__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s
- __pad1__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , P33C_UART_INSTANCE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad2__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad3__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad4__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad5__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad6__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad7__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad8__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s
- __pad9__ : DEBUGGING_LED_STATUS_s , OS_TASKMGR_STATUS_s , P33C_PMD_MODULE_s , UART_INSTANCE_STATUS_s