| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - b -

- BCoefficients : V_LOOP_CONTROL_LOOP_COEFFICIENTS_s
- BCoefficientsArraySize : NPNZ_FILTER_PARAMS_s
- bitMask : FLT_COMPARE_OBJECT_s
- bits : BOOST_STATE_ID_s , P33C_CCP_INSTANCE_s , P33C_CRC_MODULE_s , P33C_DAC_INSTANCE_s , P33C_DAC_MODULE_s , P33C_DMA_INSTANCE_s , P33C_DMA_MODULE_s , P33C_DSP_CONFIG_s , P33C_GPIO_INSTANCE_s , P33C_OPA_MODULE_s , P33C_PWM_GENERATOR_s , P33C_PWM_MODULE_s , P33C_TIMER_MODULE_s , P33C_UART_INSTANCE_s
- bor : CPU_RCON_s
- BRG : P33C_UART_INSTANCE_s
- BRGH : P33C_UART_INSTANCE_s
- buffer : UART_DATA_BUFFER_s
- buffer_empty : UART_DATBUF_STATUS_s
- buffer_full : UART_DATBUF_STATUS_s
- buffer_overun : UART_DATBUF_STATUS_s
- busy : APPTASK_STATUS_s , BOOST_CONVERTER_STATUS_s , UART_INSTANCE_STATUS_s