| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - l -

- LADDR : P33C_DMA_MODULE_s
- LATx : P33C_GPIO_INSTANCE_s
- LATx0 : LATx_s
- LATx1 : LATx_s
- LATx10 : LATx_s
- LATx11 : LATx_s
- LATx12 : LATx_s
- LATx13 : LATx_s
- LATx14 : LATx_s
- LATx15 : LATx_s
- LATx2 : LATx_s
- LATx3 : LATx_s
- LATx4 : LATx_s
- LATx5 : LATx_s
- LATx6 : LATx_s
- LATx7 : LATx_s
- LATx8 : LATx_s
- LATx9 : LATx_s
- leb_period : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- LEBL : P33C_PWM_GENERATOR_s
- level_trigger : BOOST_ADC_INPUT_SETTINGS_s
- LFSR : P33C_PWM_MODULE_s
- Limits : NPNZ16b_s
- LOCK : P33C_OSC_CONFIG_s
- LOGCON_A : P33C_PWM_MODULE_s
- LOGCON_B : P33C_PWM_MODULE_s
- LOGCON_C : P33C_PWM_MODULE_s
- LOGCON_D : P33C_PWM_MODULE_s
- LOGCON_E : P33C_PWM_MODULE_s
- LOGCON_F : P33C_PWM_MODULE_s
- long_press : PUSH_BUTTON_STATUS_s
- long_press_delay : PUSH_BUTTON_OBJECT_s
- lower_saturation_event : NPNZ_STATUS_s
- lp_active : OS_TASKMGR_STATUS_s
- lp_timeout : OS_TASKMGR_STATUS_s