| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - s -

- SADDR : P33C_DMA_INSTANCE_s
- scaler : BOOST_ADC_INPUT_SCALING_s
- scaling : BOOST_ADC_INPUT_SETTINGS_s
- screen : LCD_s
- screens : LCD_s
- set_values : BOOST_CONVERTER_s
- Settings : APPLICATION_TASK_s
- SFTACERR : TRAP_FLAGS_s
- SGHT : TRAP_FLAGS_s
- signed_result : BOOST_ADC_INPUT_SETTINGS_s
- size : UART_DATA_BUFFER_s
- sleep : CPU_RCON_s
- SLPxCONH : P33C_DAC_INSTANCE_s
- SLPxCONL : P33C_DAC_INSTANCE_s
- SLPxDAT : P33C_DAC_INSTANCE_s
- Source : NPNZ_PORTS_s
- SourceObject : FAULT_OBJECT_s
- Start : APPTASK_TASKLINK_s
- startup : BOOST_CONVERTER_s
- state_id : BOOST_CONVERTER_s
- Statistics : APPLICATION_TASK_s
- Status : APPLICATION_TASK_s
- status : BOOST_CONVERTER_s , DEBUGGING_LED_s
- Status : FAULT_MONITOR_s , FAULT_OBJECT_s
- status : NPNZ16b_s
- Status : OS_TASK_MANAGER_s
- status : PUSH_BUTTON_OBJECT_s , TRAP_LOGGER_s , UART_DATA_BUFFER_s , UART_INTERFACE_s
- StatusFlags : BOOST_CONVERTER_CONSTANTS_s
- StatusWordFlags : NPNZ_FLAGS_s
- STKERR : TRAP_FLAGS_s
- substate_id : BOOST_STATE_ID_s
- SubStateOpCodes : BOOST_CONVERTER_CONSTANTS_s
- suspend : BOOST_CONVERTER_STATUS_s
- sw_event : PUSH_BUTTON_STATUS_s
- sw_node : BOOST_CONVERTER_s
- sw_reset : TRAPLOG_STATUS_s
- swap_outputs : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s
- swap_source : NPNZ_STATUS_s
- swap_target : NPNZ_STATUS_s
- swdten : CPU_RCON_s
- swr : CPU_RCON_s
- SWTRAP : TRAP_FLAGS_s
- sync_drive : BOOST_SWITCH_NODE_SETTINGS_s