| Digital Power Starter Kit 3 Firmware dsPIC33C Boost Converter Voltage Mode Control Example |

### - f -

- factor : BOOST_ADC_INPUT_SCALING_s
- fault_active : BOOST_CONVERTER_STATUS_s
- fault_id : TASK_INFO_s
- FaultActive : FLT_OBJECT_STATUS_s
- FaultLatch : FAULT_MONITOR_STATUS_s
- FaultLatchCount : FAULT_MONITOR_s
- FaultRecovery : FAULT_MONITOR_s
- FaultRecoveryCounter : FAULT_MONITOR_s
- FaultStatus : FAULT_MONITOR_STATUS_s , FLT_OBJECT_STATUS_s
- FaultStatusList : FAULT_MONITOR_s
- fclk : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- fcy : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- feedback : BOOST_CONVERTER_s
- feedback_offset : BOOST_LOOP_SETTINGS_s
- Filter : NPNZ16b_s
- flagAgcControl : NPNZ_FLAGS_s
- flagControlEnable : NPNZ_FLAGS_s
- flagCtrlInputInversion : NPNZ_FLAGS_s
- flagSaturation : NPNZ_FLAGS_s
- flagSourceSwap : NPNZ_FLAGS_s
- flagTargetSwap : NPNZ_FLAGS_s
- fosc : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- fp : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- fpllo : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- fpri : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- frc : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s
- FRCDIV : CLKDIV_s
- FSCL : P33C_PWM_MODULE_s
- FSMINPER : P33C_PWM_MODULE_s
- Functions : APPLICATION_TASK_s
- fvco : OSCILLATOR_SYSTEM_FREQUENCIES_s