1. Spécifiez le point de départ du premier segment de polyligne. Vous pouvez utiliser la souris ou entrer une coordonnée dans la console.
2. Spécifiez l'extrémité du premier segment de polyligne.
3. Spécifiez les points d'extrémité des segments de polyligne supplémentaires.

Si la polyligne contient des segments d'arc, vous pouvez cocher la case "Arc" et entrer le rayon d'arc dans la barre d'outils des options lors du réglage du point final d'un segment d'arc. L'arc se connectera sans à-coup (tangentiel) au dernier segment.