1. Vælg den ønskede linjetype i værktøjslinjen for indstillinger.
2. Indtast længden af bisektoren/bisektorer i værktøjslinjen for indstillinger, startende fra skæringspunktet mellem de to linjer. Vælg i det andet tekstfelt det antal vinkelhalveringslinjer, du vil oprette. Standardværdien er "1", men du kan også oprette flere vinkelhalveringslinjer som vist her
3. Klik på den første linje, der afgrænser vinklen.
4. Klik på den anden linjeenhed med musemarkøren på den side af linjen, hvor du vil oprette vinkelhalvdelen/halvdelene. I forhåndsvisningen vises vinkelhalveringslinjen(erne), før de oprettes.