1. Изберете желания тип линия в лентата с инструменти за опции.
2. Използвайте мишката, за да посочите местоположението на началната точка на линията, или въведете координата в командния ред.
3. Щракнете върху обекта, към който искате да създадете допирателната. Обикновено са възможни две тангенти. Когато движите мишката, можете да видите предварителен преглед на тангентата, която ще бъде създадена.