Това е автоматичен превод.

## Сплайн (контролни точки)

Лентата с инструменти / Икона:
Меню: Начертайте > Сплайн > Сплайн (контролни точки)
Кратък път: S, P
Команди: spline | sp

### Описание

Изчертава сплайн криви от контролни точки. Поддържат се само неравномерни рационални B-образци (NURBS) с хомогенни тегловни коефициенти.

### Употреба

1. Изберете степента на сплайна в лентата с инструменти за опции. Поддържаните степени са 2 (квадратичен b-сплайн) и 3 (кубичен b-сплайн). Колкото по-висока е степента, толкова по-гладка става кривата.
   Обърнете внимание, че квадратичният b-сплайн изисква по дефиниция поне 3 контролни точки, докато кубичният b-сплайн има поне 4 контролни точки.
2. Поставете отметка в квадратчето "Closed" (Затворен) в лентата с инструменти за опции, ако искате да създадете затворен сплайн. Затворените сплайни са непрекъснати затворени цикли.
3. Посочете контролните точки. След като определите третата (за квадратичен b-сплайн) или четвъртата (за кубичен b-сплайн) контролна точка, ще се покаже предварителен преглед. Можете да премахнете последната контролна точка отново, като щракнете върху бутона "Undo" (Отмяна) в лентата с инструменти за опции.
4. Натиснете escape или щракнете с десния бутон на мишката след задаване на последната точка, за да потвърдите формата на сплайна.
5. Сега можете да създадете друг сплайн или да щракнете отново с десния бутон на мишката, за да прекратите работата на инструмента.

Пример за два отворени сплайна (квадратичен и кубичен):
Пример за два затворени, периодични сплайна (квадратичен и кубичен):