## Gedreht (Linear)

Werkzeugleiste / Icon:
Menü: Bemassung > Gedreht (Linear)
Tastenkürzel: D, L
Befehle: dimlinear | dimrotated | dl

### Beschreibung

Erstellt eine rotierte (lineare) Bemassung. Rotierte Bemassungen werden oft verwendet um horizontale oder vertikale Masse zu bezeichnen. Sie können aber auch Abstände in beliebigen anderen Winkeln bemassen. Abbildung 39 zeigt die horizontale Version einer linearen Bemassung.

### Verwendung

1. Geben Sie den Winkel der Bemassungslinie in der Optionenwerkzeugleiste ein.
2. Bestimmen Sie den Endpunkt der ersten Hilfslinie mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein.
3. Bestimmen Sie den Endpunkt der zweiten Hilfslinie.
4. Bestimmen Sie die Position der Bemassungslinie.