1. Посочете местоположението на елемента с мишката или като въведете координата.
2. Посочете местоположението на текстовия етикет и крайната точка на водача. Ако лидерът е по-близо до вертикален, се посочва X-базата, а ако е по-близо до хоризонтален, се посочва Y-базата.
3. Началото на измерването на ординатата е в точката на абсолютната нула. За да преместите началото с помощта на мишката, изберете единицата на ординатното измерение и преместете началото с помощта на мишката (плъзгане и пускане). За да посочите координата за началото, използвайте редактора на свойства.