Se trata de una traducción automática.

## Spline (puntos de control)

Barra de herramientas / Icono:
Menú: Dibujar > Spline > Spline (puntos de control)
Accesos directos: S, P
Comandos: spline | sp

### Descripción

Dibuja curvas de estrías desde los puntos de control. Los únicos splines soportados son los B-Splines racionales no uniformes (NURBS) con factores de ponderación homogéneos.

### Utilización

1. Seleccione el grado de la lengüeta en la barra de herramientas de opciones. Los grados soportados son 2 (b-spline cuadrático) y 3 (b-spline cúbico). Cuanto mayor sea el grado, más suave será la curva.
   Tenga en cuenta que una b-spline cuadrática requiere por definición al menos 3 puntos de control, mientras que una b-spline cúbica tiene al menos 4 puntos de control.
2. Marque la casilla de verificación'Cerrado' en la barra de herramientas de opciones si desea crear una spline cerrada. Las ranuras cerradas son bucles cerrados continuos.
3. Especifique los puntos de control. Después de definir el tercer punto de control (para acanaladuras cuadráticas) o cuarto (para acanaladuras cúbicas), se mostrará una vista previa. Puede eliminar el último punto de control de nuevo haciendo clic en el botón"Deshacer" en la barra de herramientas de opciones.
4. Presione escape o haga clic con el botón derecho del ratón después de fijar el último punto para confirmar la forma de la lengüeta.
5. Puede crear otra spline o hacer clic con el botón derecho del ratón para terminar la herramienta.

Ejemplo para dos estrías abiertas (cuadrática y cúbica):
Ejemplo para dos splines periódicos cerrados (cuadráticos y cúbicos)