1. Förbered de enheter som omger det skrafferade området så att de bildar en sluten kontur. Konturen måste vara sluten på ett sådant sätt att en enhet är ansluten till nästa enhet, vilket visas till höger i detta exempel:
2. Välj den eller de konturer som du vill fylla ut. Observera att öar inom konturerna blir skrafferade om de inte är markerade:
3. Starta skrafferingsverktyget.
4. En dialogruta för skrafferingsalternativen visas. Välj ett skraffermönster, skalfaktor och en rotationsvinkel för skraffermönstret. Om du vill fylla objektet med en enfärgad färg i stället för ett mönster markerar du kryssrutan "Solid Fill".
5. Klicka på "OK" för att fortsätta med skrafferingen. Beroende på konturens komplexitet och skalfaktorn för det valda mönstret kan det ta ett tag att skapa skrafferingen.