1. Przygotować elementy otaczające obszar wylęgania tak, aby tworzyły zamknięty kontur. Kontur musi być zamknięty w taki sposób, aby jeden byt był połączony z drugim, jak pokazano w tym przykładzie
   po prawej stronie
2. Wybierz kontury, które chcesz wypełnić. Zauważ, że wyspy w konturach wewnętrznych ® zostaną zakreskowane, jeśli nie zostaną wybrane
3. Uruchomić narzędzie do otwierania klapy.
4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe dla opcji wylogowywania. Wybrać wzór luku, współczynnik skali i kąt obrotu dla wzoru luku. Jeśli chcesz, aby obiekt był wypełniony kolorem stałym zamiast wzorem, zaznacz pole wyboru "Wypełnienie stałe".
5. Kliknij 'OK', aby kontynuować wylęganie. W zależności od stopnia złożoności ° konturu i współczynnika skali wybranego wzoru, utworzenie luku może potrwać jakiś czas.