1. オプション・ツール・バー中のスプラインのレベルを選んでください。
   サポートされたレベルは2(二次のb-スプライン)および3(三次のb-スプライン)です。
   高いレベルの方が、よりなめらかな曲線となります。
   二次のb-スプラインが定義によって少なくとも3つの制御点を要求し、その一方で三次のb-スプラインには少なくとも4つの制御点があることに注意します。
2. 閉じたスプラインを作成したい場合は、オプション・ツール・バー中の「クローズド」チェックボックスをチェックします。
   閉じたスプラインは連続的な閉ループです。
3. 制御点を指定します。
   3番目(二次のb-スプラインのために)あるいは4番目(三次のb-スプラインのために)制御点を定義した後に、プレビューが表示されます。
   オプション・ツール・バー中の「アンドゥ」ボタンのクリックにより、最後の制御点を再び削除することができます。

2つの開いたスプライン(二次・三次)用の例:
2つの閉じて周期的なスプライン(二次・三次)用の例: