1. Задайте центъра на елипсата с помощта на мишката или въведете координата в командния ред.
2. Определете главната ос, като щракнете върху крайната точка на оста, която е точка от елипсата. Можете също така да въведете координата в командния ред или да въведете ъгъл и основен радиус във формат @50<30, където 50 е основният радиус, а 30 е ъгълът на елипсата.
3. Определете крайната точка на второстепенната ос, която също е точка върху елипсата.