1. Bestimmen Sie die Position des Objekts mit der Maus oder indem Sie eine Koordinate eingeben.
2. Bestimmen Sie die Position der Beschriftung und des Endpunkts der Führungslinie. Wenn die Führungslinie beinahe vertikal ist wird der horizontale Abstand (X Richtung) angegeben, sonst der vertikale Abstand.
3. Der Bezugspunkt der Koordinatenbemassung ist der absolute Nullpunkt. Der Bezugspunkt kann mit der Maus verschoben werden (drag and drop) oder im Eigenschafteneditor eingegeben werden. In beiden Fällen müssen die zu bearbeitenden Koordinatenbemassungen selektiert sein.