1. Escolher o grau da estria na barra de ferramentas de opções. Os graus suportados são 2 (quadrática b-spline) e 3 (cubic b-spline). Quanto mais alto for o grau, mais "suave" se torna a curva.
   Note-se que uma b-spline quadrática requer por definição pelo menos 3 pontos de controlo, enquanto uma b-spline cúbica tem pelo menos 4 pontos de controlo.
2. Marque a caixa de verificação 'Fechado' na barra de ferramentas de opções, se quiser criar uma estria fechada. Estrias fechadas são loops fechados contínuos.
3. Especificar os pontos de controlo. Depois de definir o terceiro (para b-splines quadráticos) ou quarto (para b-splines cúbicos) ponto de controlo, será mostrada uma pré-visualização. Pode remover novamente o último ponto de controlo clicando no botão 'Desfazer' na barra de ferramentas de opções.
4. Carregue em escapar ou clique no botão direito do rato depois de definir o último ponto para confirmar a forma da estria.
5. Pode agora criar outra estria ou clicar novamente com o botão direito do rato para terminar a ferramenta.

Exemplo para duas estrias abertas (quadrática e cúbica):
Exemplo para dois splines fechados e periódicos (quadrático e cúbico):