1. Angiv startpunktet for det første polylinesegment. Du kan bruge musen eller indtaste et koordinat i konsollen.
2. Angiv slutpunktet for det første polylinesegment.
3. Angiv endepunkterne for yderligere polylinesegmenter.

Hvis polylinjen indeholder buesegmenter, kan du markere afkrydsningsfeltet "Arc" og indtaste bueradiusen i værktøjslinjen for indstillinger, når du indstiller endepunktet for et buesegment. Buen vil forbinde jævnt (tangentielt) med det sidste segment.