Si tratta di una traduzione automatica.

## Spline (punti di controllo)

Barra degli strumenti / Icona:
Menù: Disegna > Spline > Spline (punti di controllo)
Scciatoie: S, P
Comandi: spline | sp

### Descrizione

Disegna le curve delle scanalature dai punti di controllo. Le scanalature B razionali non uniformi (NURBS) con fattori di ponderazione omogenei sono le uniche scanalature supportate.

### Utilizzo

1. Scegliere il grado di scanalatura nella barra degli strumenti delle opzioni.
   Si noti che una b-spline quadratica richiede per definizione almeno 3 punti di controllo mentre una b-spline cubica ha almeno 4 punti di controllo.
2. Selezionare la casella di controllo 'Chiuso' nella barra degli strumenti delle opzioni se si desidera creare una scanalatura chiusa. Le scanalature chiuse sono a ciclo chiuso continuo.
3. Specificare i punti di controllo.
4. Premete il tasto destro del mouse dopo aver impostato l'ultimo punto per confermare la forma della scanalatura.
5. È possibile creare un'altra scanalatura o fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse per terminare l'operazione.

Esempio per due scanalature aperte (quadratiche e cubiche):
Esempio per due spline periodiche chiuse (quadratiche e cubiche)