1. Specificeer de locatie van de functie met de muis of door een -coördinaat in te voeren.
2. Specificeer de locatie van het tekstlabel en het eindpunt van de leider. Als de sensor zich dichter bij de verticaal bevindt, wordt het X-nulpunt aangegeven; als de sensor zich dichter bij de horizontaal bevindt, wordt het Y-nulpunt aangegeven.
3. De oorsprong van de ordinaatafmeting ligt op het absolute nulpunt. Om de oorsprong met de muis te verplaatsen, selecteert u de ordinaat dimensie entiteit en beweegt u de oorsprong met de muis (slepen en neerzetten). Gebruik de eigenschap-editor om een coördinaat voor de -oorsprong op te geven.