Jest to tłumaczenie automatyczne.

## Spline (punkty kontrolne)

Pasek narzędzi / ikona:
Menu: Rysuj > Spline > Spline (punkty kontrolne)
Skrót: S, P
Polecenia: spline | sp

### Opis

Rysuje krzywe splajnu z punktów kontrolnych. Jedynymi wspieranymi klinami są niejednorodne, racjonalne linie B (NURBS) o jednorodnym współczynniku wagowym.

### Użycie

1. Wybrać stopień splajnu na pasku narzędziowym opcji. Obsługiwane `stopnie to 2 (kwadratowa b-splina) i 3 (sześcienna b-splina). Im wyższy stopień °, tym "gładsza" krzywa staje się krzywą.
   Należy zauważyć, że kwadratowa pisownia b wymaga z definicji co najmniej 3 punktów kontrolnych, podczas gdy sześcienna pisownia b ma co najmniej 4 punkty kontrolne.
2. Zaznaczyć pole wyboru "Zamknięty" na pasku narzędzi opcji, jeśli chcesz utworzyć zamknięty splajn. Zamknięte wielowypusty są ciągłymi zamkniętymi pętlami.
3. Określić punkty kontrolne. Po zdefiniowaniu trzeciego (dla kwadratowej `b-spliny) lub czwartego (dla sześciennej b-spliny) punktu kontrolnego, zostanie wyświetlony podgląd `. Ostatni punkt kontrolny można ponownie usunąć, klikając przycisk "Cofnij" na pasku narzędzi opcji.
4. Naciśnij ucieczkę lub kliknij prawym klawiszem myszy po ustawieniu ostatniego punktu `, aby potwierdzić kształt splajnu.
5. Nie można utworzyć kolejnego splajnu ani kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć narzędzie.

Przykład dwóch otwartych klinów (kwadratowego i sześciennego):
Przykład dwóch zamkniętych, okresowych klinów (kwadratowych i sześciennych)