Si tratta di una traduzione automatica.

## Riga di comando

Barra degli strumenti / Icona:
Menù: Vista > Riga di comando
Scciatoie: G, M
Comandi: gm

### Descrizione

La riga di comando di QCAD consente di avviare comandi, inserire coordinate o valori come distanze o raggi.

### Inserimento delle coordinate

Le coordinate assolute sono inserite nel formato "x,y"

40,5

Le coordinate relative sono inserite nel formato "@x,y"

@10,6

Le coordinate polari assolute sono inserite nel formato "distanza<angolo"

10<30

Le coordinate polari relative sono inserite nel formato "@distanza<angolo"

@10<45

Quando si inseriscono coordinate o valori, è possibile utilizzare espressioni matematiche per calcolare una coordinata sulla base di valori noti. Ad esempio, la coordinata 10,5 può anche essere inserita come

5+5,30/6

### Calcolatrice

La riga di comando può essere utilizzata anche come calcolatrice. Per fare questo, inserire un' espressione matematica seguita da un segno uguale

=3+4
7

Le variabili possono essere utilizzate per memorizzare i valori

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Espressioni matematiche

Le costanti matematiche disponibili sono:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2, SQRT2

Le funzioni matematiche disponibili sono:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

La maggior parte di queste costanti e funzioni sono funzioni standard ECMAScript (JavaScript) e documentate online. In ECMAScript standard, queste funzioni fanno parte della classe Math e quindi la funzione abs dovrebbe essere scritta come Math.abs. Nella riga di comando di QCAD, è possibile abbandonare la parte matematica per comodità. Le funzioni trigonometriche (peccato, cos, tan, asin, acos, atan, atan, atan2) accettano o restituiscono gli angoli in gradi. Se si preferiscono le versioni radianti di queste funzioni, utilizzare invece le funzioni matematiche originali .

Le funzioni rad2deg e deg2rad possono essere utilizzate per convertire gli angoli tra radiante e gradi.