v2.0.0

### - d -

- DMA_SIZE_16 : dma.h
- DMA_SIZE_32 : dma.h
- DMA_SIZE_8 : dma.h

### - g -

- GPIO_DRIVE_STRENGTH_12MA : gpio.h
- GPIO_DRIVE_STRENGTH_2MA : gpio.h
- GPIO_DRIVE_STRENGTH_4MA : gpio.h
- GPIO_DRIVE_STRENGTH_8MA : gpio.h
- GPIO_IN : gpio.h
- GPIO_IRQ_EDGE_FALL : gpio.h
- GPIO_IRQ_EDGE_RISE : gpio.h
- GPIO_IRQ_LEVEL_HIGH : gpio.h
- GPIO_IRQ_LEVEL_LOW : gpio.h
- GPIO_OUT : gpio.h
- GPIO_OVERRIDE_HIGH : gpio.h
- GPIO_OVERRIDE_INVERT : gpio.h
- GPIO_OVERRIDE_LOW : gpio.h
- GPIO_OVERRIDE_NORMAL : gpio.h
- GPIO_SLEW_RATE_FAST : gpio.h
- GPIO_SLEW_RATE_SLOW : gpio.h

### - h -

- HARDFAULT_EXCEPTION : exception.h

### - i -

- I2C_SLAVE_FINISH : i2c_slave.h
- I2C_SLAVE_RECEIVE : i2c_slave.h
- I2C_SLAVE_REQUEST : i2c_slave.h

### - n -

- NMI_EXCEPTION : exception.h

### - p -

- PENDSV_EXCEPTION : exception.h
- PIO_FIFO_JOIN_NONE : pio.h
- PIO_FIFO_JOIN_RX : pio.h
- PIO_FIFO_JOIN_TX : pio.h
- pis_interrupt0 : pio.h
- pis_interrupt1 : pio.h
- pis_interrupt2 : pio.h
- pis_interrupt3 : pio.h
- pis_sm0_rx_fifo_not_empty : pio.h
- pis_sm0_tx_fifo_not_full : pio.h
- pis_sm1_rx_fifo_not_empty : pio.h
- pis_sm1_tx_fifo_not_full : pio.h
- pis_sm2_rx_fifo_not_empty : pio.h
- pis_sm2_tx_fifo_not_full : pio.h
- pis_sm3_rx_fifo_not_empty : pio.h
- pis_sm3_tx_fifo_not_full : pio.h
- POWMAN_POWER_DOMAIN_SRAM_BANK0 : powman.h
- POWMAN_POWER_DOMAIN_SRAM_BANK1 : powman.h
- POWMAN_POWER_DOMAIN_SWITCHED_CORE : powman.h
- POWMAN_POWER_DOMAIN_XIP_CACHE : powman.h
- PWM_DIV_B_FALLING : pwm.h
- PWM_DIV_B_HIGH : pwm.h
- PWM_DIV_B_RISING : pwm.h
- PWM_DIV_FREE_RUNNING : pwm.h

### - s -

- SHA256_BIG_ENDIAN : sha256.h
- SHA256_LITTLE_ENDIAN : sha256.h
- SVCALL_EXCEPTION : exception.h
- SYSTICK_EXCEPTION : exception.h

### - v -

- VREG_VOLTAGE_0_85 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_0_90 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_0_95 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_00 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_05 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_10 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_15 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_20 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_25 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_1_30 : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_DEFAULT : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_MAX : vreg.h
- VREG_VOLTAGE_MIN : vreg.h