v2.0.0

### - u -

- uart_default_tx_wait_blocking() : uart.h
- uart_deinit() : uart.h
- uart_get_dreq_num() : uart.h
- uart_get_hw() : uart.h
- uart_get_index() : uart.h
- uart_get_instance() : uart.h
- uart_get_reset_num() : uart.h
- uart_getc() : uart.h
- uart_init() : uart.h
- uart_is_enabled() : uart.h
- uart_is_readable() : uart.h
- uart_is_readable_within_us() : uart.h
- uart_is_writable() : uart.h
- uart_putc() : uart.h
- uart_putc_raw() : uart.h
- uart_puts() : uart.h
- uart_read_blocking() : uart.h
- uart_set_baudrate() : uart.h
- uart_set_break() : uart.h
- uart_set_fifo_enabled() : uart.h
- uart_set_format() : uart.h
- uart_set_hw_flow() : uart.h
- uart_set_irqs_enabled() : uart.h
- uart_set_translate_crlf() : uart.h
- uart_tx_wait_blocking() : uart.h
- uart_write_blocking() : uart.h
- unreset_block_mask() : resets.h
- unreset_block_mask_wait_blocking() : resets.h
- unreset_block_num() : resets.h
- unreset_block_num_wait_blocking() : resets.h
- user_irq_claim() : irq.h
- user_irq_claim_unused() : irq.h
- user_irq_unclaim() : irq.h